Data/hora: 04/06/2024 14:03:20

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 27/07/1996
Data da última atualização: | 15/03/2023
Autoria: | FREITAS, J. A. G. de.
Título: | Evapotranspirometro de pesagem por sensor de carga hidraulica: construcao, calibracao e testes.
Ano de publicação: | 1994
Fonte/Imprenta: | Recife: UFRPE, 1994.
Páginas: | 78p.
Descrição Física: | Anexos e 2 plantas
Idioma: | Português
Notas: | Dissertacao Mestrado
Conteúdo: | Descreve a construcao e calibracao de um evapotranspirometro de pesagem hidraulica no municipio de Serra Talhada, PE. O aparelho e composto de um tanque interno de fibra/cimento de forma circular, com um volume de 1,0 m3, preenchido com solo e com sua superficie plantada com grama Cynodon dactylon. E inserido em outro, escavado no solo e com paredes de concreto e alvenaria. A profundidade e suficiente para que a borda de ambos fique renta a superficie do solo. O sistema de pesagem consiste de tres travesseiros hidraulicos construidos com segmentos de mangueira flexivel de borracha de butil-nylon de 100mm de diametro, preenchidos com agua e ligados entre si por tubos plasticos, terminando numa columa manometrica.
Palavras-Chave: | Construction; Evapotranspirometer; Hydraulic lysimetery; Physical; Requirement; Uso.
Thesagro: | Água; Evapotranspiração; Física; Sistema de Irrigação; Solo.
Thesaurus Nal: | calibration; evapotranspiration; irrigation; soil.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (24091-1) - ADD - TS - PP - 24/1994 -  - 1994.00024 - DIS