Data/hora: 20/06/2024 23:19:32

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 14/02/2000
Data da última atualização: | 14/02/2000
Autoria: | SALINAS RODRIGUES, A; NAVA QUINTERO, H. A.; VILLANUEVA ESCOBEDO, M. A.; NIETO GARCIA, R. A.
Título: | Efecto de la tension de la humedad del suelo, en tres etapas fenologicas del cultivo del trigo, durante el invierno de 1979-1980.
Ano de publicação: | 1981
Fonte/Imprenta: | Marin: Universidad Autonoma de Nuevo Leon, 1981.
Páginas: | 105p.
Idioma: | Espanhol
Notas: | Tesis Grado.
Conteúdo: | Con la finalidad de analizar el efecto de la humedad del suelo, para produccion de grano (Ton/ha), ademas de observar el efecto en cuanto a: Numero de hojas por tallo, altura de planta, numero de espigas por planta, tamano de espigas por planta, numero de amacolle por planta, numero de granos por planta y peso de grano de 10 plantas, analizando este efecto en las 3 etapas que fueram E (Embuche), A (Antesis) y M (Formacion de grano en estado maduro), incluyendo ademas en este trabajo la aplicacion de la formula para la estimacion de la evaporatranspiracion del trigo, la cual fue el metodo de Blaney-Criddle. Se realizo um experimento en terrenos pertenecientes a la Facultad de Agronomia de la U.A.N.L. en Marin, N.L. El suelo del area experimental es de textura arcillosa, sinproblemas de sales, pobre en materia organica con velocidad de infiltracion media. Se utilizo agua que segun un trabajo realizado por (Leal C.J. 1980), de la calidad de aguas en el campo agricola experimental de Marin, N.L. nos dice que el agua es de la clase C3, condicionada para ciertos cultivos. La variedad de semilla de trigo utilizada en el experimento fue la Anahuac-F-75, con una densidad de 150 kg/ha a la que se fertilizo con una dosis de 100-50-00, empleando como fuente para la aplicacion de nitrogeno Urea (46%N), y para la aplicacion del fosforo super fosfato de calcio triple (46% P2 O5). Para la aplicacion de los riegos se utilizaron sifones previamente calibrados. Para la medicion de la humedad aprovechable del suelo se uso el metodo de la resistencia electrica por medio de los blocks de yeso colocados en cada una de las parcelas experimentales.  Se empleo el diseno experimental blocks al azar. El numero total de tratamientos fue de 9, siendo tres diferentes niveles de humedad del suelo en tres diferentes etapas de crescimento del trigo y el numero de repeticiones fue de 4 lo que dio como resultado tener 36 unidades experimetales. Al realizar loa analisis de varianza no se encontro significancia para ninguna de las variables analizadas con excepcion de la variable rendimiento de grano (Ton/Ha.). Los resultados indicaron que la etapa critica del cultivo de trigo es la compreendida entre la Antesis y formacion del grano en estado lechoso. En funcion de la produccion de grano y de los objetivos perseguidos por este trabajo se desprende que los niveles optimos de humedad aprovechable del suelo para obtener mayor rendimiento son (50-50-50), y ademas de obtener buenos rendimentos se economizara considerablemente agua. Se concluye que para que los datos obtenidos sean de verdadera utilidad es necessario la continuacion de estos trabajos. Al recomendar la realizacion de otro trabajo, se hace con el fin de que se controlen las fallas que se presentaron  en este trabajo y que se amplien los rangos de humedad de cada uno de los tratamientos, ademas de esperar que las temperaturas sean mas favorables que ayudaran a obtener mayores rendimientos y de esta manera los resultados seran de mayor utilidad y mas confiables.
Palavras-Chave: | Cultivation; Cultivo; Wheats.
Thesagro: | Etapa de Desenvolvimento da Planta; Evapotranspiração; Trigo; Triticum Aestivum; Umidade do Solo.
Thesaurus Nal: | evapotranspiration; humidity; seasonal development; soil.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (16198-1) - ADD - TS - -- - T063/81 - SAL - T063/81 - DIS