Data/hora: 04/06/2024 08:27:38

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	10/08/1993	
Data da última atualização: 	17/11/2016	
Autoria: 	ARMOND, G.; BRAGA, C. A. da S.; BETTIOL, W.; GHINI, R.	
Afiliação: 	GERALDO ARMOND, IAC; CARLOS AUGUSTO DA SILVA BRAGA, IAC; WAGNER BETTIOL, CNPMA; RAQUEL GHINI, CNPMA.	
Título: 	Coletor solar plano para tratamento térmico do solo.	
Ano de publicação: 	1990	
Fonte/Imprenta: 	O Agronômico, Campinas, v.42, n.3, p.185-189, 1990.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Coletores solares são aparatos destinados à adaptação e transformação da energia solar em calor. Segundo BEZERRA (1979) conforme as temperaturas obtidas são classificados em coletores de baixa, média e alta concentração. Os coletores de baixa concentração são de tecnologia mais simples e denominados de coletores planos. Estes coletores são empregados no aquecimento de água residencial, secagem de frutas, carnes, peixes, grãos, climatização, destilação de água salobra, secagem de argilas e outros materiais. Os coletores planos aplicados na secagem de produtos agrícolas recebem a denominação de secadores solares. TEIXEIRA (19-80) desenvolveu um secador solar de baixo custo para secagem de feijão, milho e arroz, destinado à região do Estado do Amazonas, cujo funcionamento é conseguido por meio de radiação solar e ventilação natural. SILVA & CORRÊA (1981) secaram café com o uso de dois modelos diferentes de coletores solares. Os processos utilizados normalmente se baseiam nos mesmos princípios, porém existem variações que permitem ~melhor adequação para cada produto a ser manipulado, ou à finalidade a que se destina	
Palavras-Chave: 	Controle; Planta daninha; Solarização.	
Thesagro: 	Coletor Solar; Desinfestação; Doença; Energia Solar; Praga; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/150106/1/1990AP003-Ghini-Coletor-1425.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (1425-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS