Data/hora: 21/06/2024 08:18:54

Biblioteca(s): | Embrapa Solos / UEP-Recife.
Data corrente: | 11/07/2017
Data da última atualização: | 11/07/2017
Autoria: | BETIOLI JÚNIOR, E.; MOREIRA, V. H.; TORMENA, C. A.; FERREIRA, C. J. B.; SILVA, A. P. da; GIAROLA, N. F. B.
Título: | Intervalo hídrico ótimo e grau de compactação de um latossolo vermelho após 30 anos sob plantio direto.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 36, n. 3, p. 971-982, maio/jun. 2012.
Idioma: | Português
Notas: | Título em Inglês: Least limiting water range and degree of soil compactation of an oxisol after 30 years of no-tillage.

Conteúdo:

O texto explica que a qualidade física do solo é um dos fatores determinantes da sustentabilidade agronômica, econômica e ambiental no sistema plantio direto (SPD). A compactação do solo tem sido apontada como um dos fatores de redução da qualidade física em solos dos SPD. Contudo, pode haver o incremento de matéria orgânica do solo e o desenvolvimento de um sistema poroso contínuo e estável, que atenuam os impactos negativos da compactação. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade física de um latossolo vermelho distroférrico sob SPD durante 30 anos, utilizando o intervalo hídrico ótimo (IHO) e o grau de compactação do (GC). Em uma área comercial com histórico de altas produtividades sob SPD, foram coletadas amostras de solo com estrutura preservada e deformada, para determinação da densidade do solo (Ds), do IHO e do GC. As amostras com estrutura preservada foram obtidas em três posições, relativas às linhas (L), entrelinhas (E) e posição intermediária entre as linhas e entrelinhas (PI) da cultura do milho. Foram determinadas as curvas de retenção de água e resistência do solo à penetração, bem como a Ds. A amostra de solo com estrutura deformada foi usada para obter a curva de compactação, utilizando o teste de Proctor. A Dmax foi obtida a partir da curva de compactação, e o GC foi determinado pela razão entre a Ds e a Dmax. Independentemente dos limites críticos de resistência à penetração (RP), verifica-se redução do IHO com o aumento da Ds. Os maiores valores do IHO foram verificados na posição de amostragem L, e a utilização de RP crítica maior que 2,0 MPa resultou em IHO condizente com a qualidade física desse solo sob SPD de longo tempo. A Dmax foi de 1,52 kg dm-3, e o GC variou de 64 a 87%, sendo os maiores valores obtidos nas posições E e PI. Os valores de IHO e GC obtidos neste estudo indicam que a qualidade física desse solo não é limitante à produção das culturas após 30 anos de utilização do SPD.
The purpose of this study was to evaluate the physical quality of an oxisol after 30 years of NT, using the last limiting water range (LLWR) and the degree of soil compaction (DC). The soil was sampled in a plantation with a history of high yields under NT. Soil sample with undisturbed and disturbed structure were collected to determine (BD), the LLWR and DC. The samples with undisturbed structure were taken from three sampling position: from the rows (R): from the middle in-between two rows (M) and from intermediate position (IP) between the R and M of corn plants. The water retention curve, soil resistance curve and BD were determined. The dusturbed soil sample was used to obtein the compaction curve using the Proctor test. The Dmax was obtained from the compaction curve and DC was determined by the ratio between the BD and Dmax. Regardless of the critical limits of resistance to penetration (RT), ther is a reduction of the LLWR with increasing BD. The highest values of LLWR were observed in the R sampling position and the use of critical RP>2.0 MPa resulted in a LLWR consistent with the soil physical quality in long-term NT. The Dmax was 1.52 kg d m-3 and DC ranged from 64 to 87%, with the highest values obtained from the positions M and IP. The values of LLWR and DC recorded in this study suggest that the physical quality of this soil after 30 years of NT is not limiting to crop prodution.

Palavras-Chave: | Densidade; Physical quality; Qualidade física; Resistência do solo à penetração.
Thesagro: | Estrutura do Solo; Solo.
Thesaurus Nal: | bulk density; Soil; soil penetration resistance; soil structure.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos / UEP-Recife (CNPS-UEPR)
Exemplares: | CNPS-UEPR - (3160-1) - ADD - AP - PP - 631.43 - B562i - 2017.03718 - DIS