Data/hora: 11/06/2024 18:04:43

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 13/04/2000
Data da última atualização: | 16/06/2011
Autoria: | GIULIANO, A. D.
Título: | Verificação experimental de um modelo de simulação do movimento de solutos em um meio poroso natural.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | 1995.
Páginas: | 110 f.
Descrição Física: | il.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestre em Física Aplicada)- Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP.
Conteúdo: | A necessidade de se prever o destino de produtos quimicos nos recursos naturais, especificamente no solo e na agua, tem levado muitos pesquisadores a conceberem e utilizarem modelos de simulacao do movimento de solutos. Neste trabalho utilizou-se o modelo deterministico LEACHM-P (Leaching Estimation and Chemistry Model - Pesticide) para simular o movimento de solutos no solo. O modelo foi calibrado para as condicoes edafo-ambientais brasileiras, adaptando-se parametros, visto que o mesmo nao foi originalmente desenvolvido para estas condicoes. Para os experimentos realizados foram utilizados nove lisimetros, expostos a algumas condicoes ambientais controladas, constituidos de blocos de solo envolvidos por caixas apropriadas. Foram divididos em conjuntos de tres, tendo cada conjunto, lisimetros de um metro de diametro por 45, 90 e 180 cm de profundidade. Cada um dos conjuntos continha um solo caracteristico do Estado de Sao Paulo: Pindorama, Monte Alegre do Sul e Ribeirao Preto. Para a caracterizacao do potencial de agua do solo em funcao da umidade foram coletadas amostras dos tres solos, utilizando-se cilindros de ferro de 4 cm de diametro e 3 cm de altura, que foram introduzidos longitudinalmente nas profundidades desejadas. O monitoramento do potencial de agua no solo foi feito atraves de dois tensiometros instalados em cada lisimetro estudado. A partir dos dados obtidos, foi obtida a curva de potencial matricial em funcao do tempo, para cada solo. Na parte inferior de cada lisimetro existe uma tubulacao que permite coletar o efluente para as prufundidades de 45, 90 e 180 cm. Utilizando-se  esta facilidade foram obtidas, para cada uma das tres profundidades, solucoes de solo para cada solo estudado, regularidade pre-estabelecida. Os resultados obtidos da comparacao dos dados experimentais com aqueles obtidos das simulacoes com o modelo LEACHM-P, apos calibrado para as condicoes tropicais brasileiras, permitiu ajustar, adequadamente, as curvas de retencao e de potencial matricial em funcao da profundidade para os solos de Pindorama e Monte Alegre do Sul. Alem do disto, o modelo permitiu ajustar, para estes dois solos, os valores da concentracao da atrazina (herbicida largamente utilizado nas plantacoes de milho e trigo), em funcao do tempo e da profundidade, obtidos experimentalmente. Para o solo de Ribeira Preto, o ajuste nao proporcionou bons resultados.
Palavras-Chave: | Agua no solo; Concentracao; Concentrarions; Condutividade; Infiltration; LEACHM-P model; Manometro; Manometry; Modelo LEACHM-P; Moisture; Physic; Soil solutes; Soluto; Transport processes.
Thesagro: | Balanço de Energia; Física do Solo; Infiltração; Lisímetro; Massa; Movimento; Pesticida; Porosidade; Solo; Tensiômetro.
Thesaurus Nal: | energy balance; lysimeters; permeability; pesticides; porosity; soil; tensiometers; water.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)

Exemplares:

CPATSA - (24146-1) - ADD - TS - PP - 26/1995 -  - 1995.00026 - DIS
CPAO - (24036-1) - ADP - TS - -- - T 52/95 -  - 05.00012 - DIS