Data/hora: 11/06/2024 20:04:43

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 02/03/2010
Autoria: | CRESTANA, S.; VIEIRA, S. R.; GIULIANO, A. D.; MARTINS, A. L. M.; FRANCISCO, M. J.; VAZ, C. M. P.; LUCARELLI, J. R. F.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; IAC; USP-IFSC.
Título: | Medida da variabilidade espacial da condutividade hidráulica em campo e simulação do transporte do herbicida atrazina no solo através do modelo LEACHMP.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: REUNIAO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO E DA AGUA, 9., jul. 1992, Jaboticabal, SP. Programa e resumos... Jaboticabal: UNESP, 1992.
Páginas: | p.97.
Idioma: | Português
Notas: | Ref.37.
Conteúdo: | O modelo LEACHMP (Leaching estimation and chemistry model-pesticides) foi utilizado para simular o transporte de atrazina em um podzolico vermelho-amarelo, de Pindorama-SP, em funcao da variabilidade espacial da condutividade hidraulica. Tres areas destinadas a instalacao de um expeimento de balanco de pesticidas (campos A,B e C) foram divididas em reticulado quadrado de 5m de espacamento com 47,48 e 230 pontos de amostragem, respectivamente. A condutividade hidraulica saturada foi medida atraves do permeametro de Guelph, em duas profundidades (15 e 60cm), assim como a espessura do horizonte A em cada um dos pontos de amostragem. Considerando os horizontes A e B deste solo sem cobertura vegetal, dados disponiveis de textura, temperatura, precipitacao e condicoes iniciais do experimento, calculamos por simulacao a concentracao de atrazina como uma funcao da profundidade ao longo do perfil do solo e do tempo. Para a simulacao, o modelo LEACHMP originalmente calculava a condutividade hidraulica como funcao da umidade, usando o modelo proposto por Campbell. Por considerarmos inadequado aos nossos propositos, modificacoes no modelo LEACHMP foram introduzidas para melhor adequa-lo aos propositos deste trabalho. Dessa forma foi possivel simular e avaliar o papel que a variabilidade espacial da condutividade hidraulica desempenha no destino do herbicida atrazina, nas condicoes estudadas.
Palavras-Chave: | Condutividade; Espacial; LEACHMP; Medida; Modelo; Pindorama; Variabilidade.
Thesagro: | Atrazina; Herbicida; Hidráulica; Simulação; Solo; Transporte.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5280-1) - UPC - SP - -- - PROCI-92.00019 -  - 1992.00019 - DIS