Data/hora: 22/09/2024 21:41:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Territorial.	
Data corrente: 	08/03/2010	
Data da última atualização: 	26/04/2019	
Autoria: 	NOGUEIRA, S. F.; PEREIRA, B. F. F.; DEON, M. D.; GOMES, T. M.; SCHAAF, M.; PAULA, A. M. DE; SANTIN, R.; MONTES, C. R.; MELFI, A. J.	
Afiliação: 	SANDRA FURLAN NOGUEIRA, CNPM; BRUNO F. F. PEREIRA, ESALQ/USP; MAGNUS D. DEON, ESALQ/USP; TAMARA M. GOMES, NUPEGEL/USP; MARCOS SCHAAF, ESALQ/USP; ALESSANDRA M. DE PAULA, ESALQ/USP; ROBERTA SANTIN, CENA/USP; CÉLIA R. MONTES, CENA/USP; ADOLPHO J. MELFI, ESALQ/USP.	
Título: 	Irrigação de laranjeira com efluente de esgoto tratado; Na e K no solo.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 32., 2009, Fortaleza. Fortaleza: UFC: SBCS, 2009.	
Páginas: 	5 p.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve o objetivo de avaliar a influência de diferentes lâminas de irrigação com efluente de esgoto urbano no teor de Na e K no solo. O delineamento experimental foi o de blocos completos casualizados com três repetições e quatro lâminas de irrigação com efluente de estação de tratamento de esgoto. Quatro diferentes lâminas foram fornecidas com base na evapotranspiração da cultura (ETc); i) 100% da ETc, ii) 125% da ETc, iii) 150% da ETc, e iv) 200% da ETc além do tratamento testemunha, sem irrigação (0% da ETc). A lâmina de 200% da ETc proporcionou a máxima concentração de Na trocável no solo para estas duas épocas. O índice pluviométrico da região em estudo (1200 mm ano-1) proporcionou a lixiviação do Na no perfil do solo. Reduções no conteúdo de K trocável no solo foram observadas com o aumento das lâminas de irrigação como consequencia do aumento do teor de Na no complexo de trocado solo e/ou pela lixiviação de K pelas lâminas excedentes (125, 150 e 200%). Com base nestes resultados e visando a otimização dos aspectos ambientais e da sustentabilidade da fertilidade do solo, sugere-se a irrigação com lâmina de 100% da necessidade hídrica da cultura, que possibilitará a menor entrada de Na no solo, além de reduzir as perdas de K.	
Palavras-Chave: 	Efluente de estação de tratamento de esgoto.	
Thesagro: 	Irrigação; Laranja; Potássio; Sódio.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/34998/1/1877.pdf	
Registro original: 	Embrapa Territorial (CNPM)	
Exemplares: 	CNPM - (2655-1) - UPC - AA - DD - 09/042 - AA - 2009.042 - DIS