Data/hora: 02/06/2024 09:21:24

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 25/02/2013
Data da última atualização: | 25/02/2013
Autoria: | VARASQUIM, F. M. F. de A.; ALVES, M. C. de S.; GONÇALVES, M. T. T.; SANTIAGO, L. F. F.; SOUZA, A. J. D. de.
Título: | Influence of belt speed, grit sizes and pressure on the sanding of Eucalyptus grandis wood.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 18, n. 2, p. 231-237, abr./jun. 2012.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | O processo de lixamento é de grande relevância para a qualidade final de produtos de madeira. É no lixamento que se deixa a superfície da madeira com menos imperfeições, sendo importante tanto para o produto final como para a aplicação de tintas ou vernizes. Atualmente, ainda há poucos estudos sobre as variáveis do lixamento. Por essa razão, a operação de lixamento acaba sendo realizada de forma empírica. Para melhorias no processo, deve-se conhecer as relações entre suas variáveis com a qualidade e esforços de corte. Com esse intuito, realizou-se a análise da influência da velocidade de corte (velocidade da lixa), da granulometria das lixas e da pressão no processo de lixamento do Eucalyptus grandis com corte perpendicular às fibras. Os ensaios foram realizados usando 3 granulometrias de lixa (80, 100 e 120), 3 velocidades de corte (10, 11 e 12 m/s) e 2 pressões (219,89 e 283,44 g/cm2). Verificou-se a qualidade superficial por meio da medição da rugosidade (Ra) e foram analisados os esforços de corte por meio da força de corte e da potência consumida. A lixa que proporcionou menor esforço de lixamento foi a de granulometria 100. Há uma influência da velocidade de corte, pressão e granulometria na qualidade superficial e nos esforços de lixamento. Os melhores acabamentos superficiais foram obtidos quando foram lixados com maiores pressões sobre a lixa.
Palavras-Chave: | Força de corte; Potência consumida; Rugosidade.
Thesagro: | Eucalipto; Eucalyptus Grandis.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (50834-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS