Data/hora: 24/06/2024 18:02:31

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Data corrente: 	12/11/2013	
Data da última atualização: 	22/12/2015	
Autoria: 	VICTOR, P. A.; GONCALVES, S. B.; MACHADO, F.	
Afiliação: 	Priscilla A. Victor, UnB; SILVIA BELEM GONCALVES, CNPAE; Fabrício Machado, UnB.	
Título: 	Extração e caracterização de Lignina visando a síntese de compósitos poliméricos.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 12., 2013, Florianópolis, SC. Proceedings... São Paulo: Associação Brasileira de Polímeros; Florianópolis: UFSC, 2013.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A lignina é um dos componentes da madeira e sua estrutura é difícil ser caracterizada devido a sua complexa formação fenilpropanóica ligada a diferentes tipos de ligações e também a modificações que podem ocorrer durante o processo de extração. Ela é um dos produtos do processo de polpação na indústria de papel e geralmente utilizada como combustível. Neste trabalho, a extração da lignina da madeira de eucalipto foi realizada pelo método Kraft, com rendimento de aproximadamente 50%. A lignina obtida foi caracterizada por espectroscopia na região do infravermelho, cujos espectros característicos de infravermelho indicam picos característicos de lignina; e por análise termogravimétrica mostrando a degradação térmica em temperaturas típicas de lignina. Esta etapa de extração é fundamental para aplicação da lignina como carga micro e nanoparticulada em compósitos ou nanocompósitos poliméricos, conduzindo a melhoria das propriedades mecânicas e térmicas destes materiais poliméricos.	
Palavras-Chave: 	Caracterização; Compósitos Poliméricos.	
Thesagro: 	Eucalipto; Extração; Lignina.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (2289-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS