Data/hora: 23/09/2024 16:47:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	20/07/2000	
Data da última atualização: 	08/05/2020	
Autoria: 	GUERRA, A. F.	
Afiliação: 	ANTONIO FERNANDO GUERRA, CPAC.	
Título: 	Manejo de irrigação da cevada sob condições de cerrado visando o potencial de produção.	
Ano de publicação: 	1994	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 29, n. 7, p. 1111-1118. jul. 1994.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Irrigation timing on barley in the Cerrado Region for potential yield.	
Conteúdo: 	A resposta da cevada (Hordeum vulgare L.) a seis níveis de tensão no solo foi estudada em um LVE argilloso da região dos cerrados. A cultura foi irrigada quando a tensão de água no solo medida a 10 cm de profundidade atingiu valores de 37, 56, 68, 196, 570 e 1.012 kPa. As irrigações foram feitas com uma mangueira de plástico, conectada a um tubo de PVC perfurado para garantir uma aplicação de água uniforme nas parcelas experimentais. A quantidade de água aplicada em cada irrigação foi calculada para repor a água consumida no perfil de solo de 1 m até a capacidade de campo (6 kPa). Verificou-se que a cevada manteve seu rendimento até a tensão de 570 kPa. Os componentes de produção que determinaram a redução de rendimento para o tratamento com maior valor de tensão (1.012 kPa) foram o número de espigas por m2 e o número de grãos por espiga. Dentre os tratamentos com alta produtividade, o irrigado a 570 kPa resultou na menor quantidade de água aplicada para a mesma produção de grãos.	
Palavras-Chave: 	Blocos de geso; Tensão de água no solo; Tensiômetros.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/212836/1/Manejo-de-irrigacao-da-cevada.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (20267-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS