Data/hora: 03/06/2024 14:02:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	04/10/2004	
Data da última atualização: 	17/03/2008	
Autoria: 	MOREIRA, C. T.; SOUZA, P. I. M.; FARIAS NETO, A. L.; ABUD, S.; AMABILE, R. F.; ASSUNÇÃO, M. S.; MONTEIRO, P. M. F. O.; NUNES JÚNIOR, J.; GUERZONI, R. A.; KIIHL, R. A. de S.; ALMEIDA, L. A. de; SILVA, J. F. V.; YORINORI, J. T.; ARANTES, N. E.	
Título: 	Comportamento e descrição da cultivar de soja BRSGO Amaralina em Minas Gerais.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA NA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL, 26., 2004, Ribeirão Preto. Resumos... Londrina: Embrapa Soja: Fundação Meridional, 2004.	
Páginas: 	p. 61.	
Série: 	(Embrapa Soja. Documentos, 234).	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Organizado por Odilon Ferreira Saraiva, Janete Lasso Ortiz, Regina Maria Villas Boas de Campos Leite.	
Conteúdo: 	A cultivar Amaralina originou-se do cruzamento de VERNAL X HARTWIG pelo método genealógico modificado e está sendo indicada para o plantio no Estado de Minas Gerais. Foi testada sob a sigla BR 95-409-01. Apresenta hábito de crescimento determinado e nesse Estado apresenta ciclo tardio, em torno de 141 dias. Tem boa resistência ao acamamento e à deiscência de vagem. A cor das flores é branca e a pubescência marrom. As sementes são de cor amarelo intermediário e hilo de cor preto. O peso de 100 grãos é de 14 gramas. É resistente à mancha olho-de-rã, ao cancro-da-haste e oídio. Em vários testes de VCU (Valor de Cultivo e Uso), durante dois anos (2000/2001 e 2001/2002), em pelo menos doze locais em Minas Gerais, a cultivar Amaralina alcançou produtividade média de 3022 kg/ha sendo superior às testemunhas 'DM 339' e 'M-SOY 8800' em 13% e 5%, respectivamente. As melhores produtividades foram obtidas com semeaduras no mês de novembro e população em torno de 350 mil plantas/ha. Essa cultivar destaca-se pela estabilidade e produtividade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (24319-1) - UMT - PL - -- - RF 633.3409817 - R444r -  - DIS