Data/hora: 09/06/2024 17:21:15

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste.
Data corrente: | 26/10/2005
Data da última atualização: | 26/10/2005
Autoria: | GUIMARÃES, R. J. de P. S. e.
Título: | Seleção das bandas do sensor Modis Airbone Simulador (MAS) na discriminação de queimadas.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | 2000. CD-ROM
Série: | (INPE-12920-tdi/1015).
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos.

Conteúdo:

No experimento Smoke/Sulfate, Clouds, and Radiation ? Brazil (SCAR-B), realizado no
Brasil no período de 19/08/1995 à 14/09/1995, foram observados vários focos de
queimadas. A partir dos dados coletados com o sensor Modis Airborne Simulator
(MAS), o qual fez parte do experimento SCAR-B, foram identificadas, com o uso das
bandas 31 (3,74µm), 45 (11,02µm) e 46 (11,96µm), regiões relacionadas aos vários
estágios da queima da biomassa, denominadas neste trabalho de F1, F2 e F3, F4, F5 e
FP (não queimada). Assim, com base nos valores das médias das 6 regiões (F1, F2, F3,
F4, F5 e FP) foram analisados visualmente os dados de cada região, para cada banda, e,
posteriormente, verificada a existência de diferença significativa entre as médias das
radiâncias para as bandas que apresentaram a maior discriminação entre as fases. A
análise estatística indicou que o intervalo compreendido pelas bandas 16 (1,932µm) a
28 (3,28µm) é o mais adequado à diferenciação das várias fases da queima da biomassa.
Apesar das bandas 45 e 46 não terem sido utilizadas na análise estatística, elas
demonstraram ser de grande valor para o estudo de discriminação dos estágios de uma
queimada. Identificou-se, também, que a banda 31 é adequada para diferenciar áreas
queimadas (fogo ativo, marcas de queimada) daquelas não queimadas, porém sem a
capacidade de discriminar as diferentes fases da queima.

Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)
Exemplares: | CPAO - (25355-1) - ADP - TS - -- - 75/00 -  - 05.00033 - DIS