Data/hora: 21/06/2024 19:00:08

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 29/11/2021
Data da última atualização: | 29/11/2021
Autoria: | MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M.; SOARES, A. K.; HANSEL, F. A.
Afiliação: | WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF; MAILSON MATOS, Doutorando da UFPR; ALINE KROLOW SOARES, Doutoranda da UFPR; FABRICIO AUGUSTO HANSEL, CNPF.
Título: | Carvão ativado de eucalipto para remoção de glifosato de água.
Ano de publicação: | 2021
Fonte/Imprenta: | Colombo: Embrapa Florestas, 2021.
Páginas: | 12 p.
Série: | (Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 475).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Nesse estudo, investigou-se a produção de carvão ativado, com o uso de carvão oriundo de uma planta de pirólise rápida. O carvão ativado foi produzido por métodos químicos utilizando H3PO4 e NaOH, e foram caracterizados mediante o rendimento do produto, análise imediata, área superficial e tamanho de poro. Investigou-se também a capacidade de remoção de glifosato, de soluções aquosas, pelos carvões produzidos. A ativação do carvão de madeira de eucalipto com agentes químicos de ativação aqui testados mostrou melhor desempenho quando o agente ativante foi o ácido fosfórico, apresentando área superior àquela de carvões ativados com NaOH. Além disso, a ativação com ácido produziu carvões com carga positiva em pH < 5, o que possibilitou a remoção de aproximadamente 60% do glifosato de uma solução com concentração de 55 mg L-1 e pH 4. O poder de adsorção desse carvão pode ser aumentado ao adicionar-se mais cargas positivas em sua superfície. Portanto, sugere-se incorporar a avaliação da adição de cátions bivalentes à superfície do carvão, nos estudos com esses objetivos.
Palavras-Chave: | Carvão ativado; Glifosato.
Thesagro: | Água; Eucalipto; Herbicida Residual.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/228250/1/EmbrapaFlorestas-2021-ComunicadoTecnico475-.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (57888-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS