Data/hora: 16/06/2024 22:50:11

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 11/07/2006
Data da última atualização: | 11/07/2006
Autoria: | HARTWIG, M. P.
Título: | Tomografia computadorizada associada à geoestatística na avaliação da densidade de um solo hidromórfico sob sistemas de cultivo.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | Pelotas, 2004.
Páginas: | 105 f.
Idioma: | Português

Notas:

Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Universidade Federal de Pelotas.
Orientador: Prof. Dr. Eloy Antonio Pauletto.

Conteúdo:

Os solos de várzea, em face do relevo plano e da possibilidade de irrigação, apresentam alto potencial agrícola. Entretanto, devido às condições de hidromorfismo e de suas características naturais, relacionadas à densidade elevada, a baixa capacidade de armazenagem de água, a deficiente infiltração e a condutividade hidráulica reduzida além da alta infestação de plantas daninhas, sua utilização tem apresentado problemas, principalmente com plantas de sequeiro. A sistematização do terreno, através dos cortes e aterros, altera o perfil do solo, acrescentando outra variável a ser considerada. Nesse sentido, o Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (F AEM), da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), utilizando técnicas mais refinadas (Tomografia Computadorizada), tem se empenhado em realizar pesquisas mais 
.detalhadas que permitam avaliar a compactação do solo em um nível mais avançado. Este trabalho buscou avaliar a compactação do solo através de dados de densidade do solo sob diferentes sistemas de manejo (sistema de semeadura direta, sistema de semeadura convencional e campo nativo) através das técnicas da tomografia computadorizada e do anel volumétrico nas camadas de 0,0 -0,10 m e 0,10 -0,20 m. A amostragem de forma sistemática, foi realizada em cada sistema em uma malha de 7 X 7 pontos de coleta com anéis volumétricos, visando a utilização da ferramenta da geoestatística para avaliar a variabilidade espacial dos resultados dos diferentes sistemas. Em função dos resultados obtidos, pode-se concluir que: (a) a densidade do solo obtida pela TC na amostra seca mostrou-se maior que a obtida pelo método do anel volumétrico, (b) a obtenção da densidade do solo pela TC na amostra seca é mais vantajosa do que a obtida pelo AV nos solos estudados por contabilizar o decréscimo de volume devido a contração (c) os sistemas cultivados promoveram uma maior densidade do solo tanto na camada de 0,0 -0,10 m como no de 0,10 -0,20 m em relação ao CN (d) entre os sistemas cultivados, na camada de 0,0 -0,10 m somente a TCs indica uma densidade do solo maior para o SD, enquanto que para a camada de 0,10 -0,20 m o método do AV apontou uma densidade maior para o SC (e) os dados dos semivariogramas mostram que existe dependência espacial para a Ds em ambas as camadas de solo, com alcances que variam entre 8,0 e 14,0 m (f) a krigagem confirmou a grande variação dos valores de Ds nas malhas dos diferentes sistemas estudados, ressaltando com maior evidência pontos máximos e mínimos.

Palavras-Chave: | geoestatística; sistemas de cultivo; tomografia computadorizada.
Thesagro: | Solo Hidromórfico.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9787-1) - ADD - TS - -- -  - HAR - 2006.00006 - DIS