Data/hora: 24/06/2024 18:18:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	ANDRADE, M. G de; HERRMANN, P. S.; COLNAGO, L. A.	
Afiliação: 	Faculdade de Engenharia de Barretos; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Equipamento para medida de taxa de difusao de oxigenio e potencial redox no campo.	
Ano de publicação: 	1991	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM ENGENHARIA-CICTE, 10., dez. 1991, Sao Carlos, SP. Anais... Sao Carlos: USP-CETEPE, 1991.	
Páginas: 	p.218.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Resumo.	
Conteúdo: 	As medidas da T.D.O. (taxa de difusao do oxigenio) sao importantes na caracterizacao do estado de oxigenio e indiretamente do grau de saturacao de agua no solo. Uma das principais vantagens do medidor e que as medidas da T.D.O. e do potencial redox sao feitas em condicoes de campo. Duas funcoes estao incorporadas neste unico aparelho: medidor de taxa de difusao de oxigenio do solo e medidor de potencial redox, selecionaveis por chaves no painel. A apresentacao das medidas, para ambas as funcoes, e feita em mostradores de cristal liquido. Seis pontos no solo podem ser monitorados mediante selecao por chave. Os circuitos de comutacao dos eletrodos de platina utilizam microrreles de alto desempenho e os circuitos dos mediroes utilizam conversores A/D, sendo que, devido as caracteristicas do projeto, existe a possibilidade de conexao a um coletor de dados, com pequenas alteracoes no circuito como um todo.	
Palavras-Chave: 	Difusao; Potencial redox.	
Thesagro: 	Campo; Equipamento; Oxigênio; Solo; Taxa.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5255-1) - UPC - PL - -- - PROCI-91.00025 - AND - 1991.00025 - DIS