Data/hora: 16/06/2024 01:16:14

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 03/03/2010
Autoria: | HERRMANN, P. S. P.; CRESTANA, S.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Uso da técnica de reflectômetria no domínio do tempo para caracterização físico-hídrica de um meio poroso.
Ano de publicação: | 1994
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO SOBRE ESCOAMENTO EM MEIOS POROSOS-ENEMP, 22., out. 1994, Florianopolis, SC. Programacao e resumos... Florianopolis: UFSC-Centro Tecnologico, 1994.
Páginas: | p.5.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Desde que a tecnica de reflectometria no dominio do tempo (RDT) foi introduzida, em 1980, grandes avancos estao sendo dados para a sua sedimentacao como metodologia para caracterizar e medir, do ponto de vista fisico, o estado da agua em meios porosos, particularmente em solos. A RDT utiliza o principio do radar, que mede o tempo de propagacao de uma sequencia de pulso em um meio dieletrico. Isso e feito inserindo no meio poroso uma linha de transmissao que opera na faixa de microondas. O tempo de propagacao e dependente da quantidade de agua presente no material em estudo. O presente experimento de laboratorio demonstra a possibilidade de obtencao da curva de retencao de um meio poroso, no caso um podzolico vermelho amarelo de Pindorama-SP, usando a tecnica de RDT como metodo para medir a umidade volumetrica e tensiometros para obter o potencial matricial ao longo do perfil da amostra. Foram construidas antenas de RDT conforme Zegelin et al. (1989), utilizando 3 hastes na periferia de um disco metalico, como blindagem, e uma haste no centro, como condutor positivo. Tres antenas com comprimentos distintos de hastes (15,30 e 60cm) foram desenvolvidas para medidas em tres profundidades diferentes. Os tensiometros foram instalados nas mesmas profundidades das antenas. Visando medir a umidade, foi levantada a curva de calibracao do solo. Os resultados preliminares mostram a viabilidade de obtencao da curva de retencao de um meio poroso, em laboratorio, utilizando tensiometros e RDT para medida de umidade do solo.
Palavras-Chave: | Curva; Meio poroso; Pindorama-SP; RDT; Reflectometria no domínio do tempo; Retenção; Técnica.
Thesagro: | Solo; Umidade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5384-1) - UPC - SP - -- - PROCI-94.00035 -  - 1994.00035 - DIS