Data/hora: 17/06/2024 02:21:29

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | BORATO, C. E.; HERRMANN, P. S. P.; COLNAGO, L. A.; MATTOSO, L. H. C.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.
Afiliação: | USP-IFSC; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Filmes automontados de lisozima.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 19., set. 1996, Aguas de Lindoia, SP. Resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1996.
Páginas: | p.180.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A tecnica de automontagem (sel-assembly) (SA) foi utilizada para a fixacao da proteina lisozima sobre substratos de quartzo hidrofilizados. A adsorcao se da por interacao eletrostatica uma vez que a lisozima, nos pHs empregados de 4 a 8 e um polication. A cinetica de adsorcao (ou fixacao) foi analisada por espectroscopia UV, e parece obedecer um mecanismo de cinetica de primeira ordem. O tempo caracteristico, entretanto, depende das condicoes de preparacao do filme. Por exemplo, quando o filme e secado continuamente a adsorcao e bastante lenta, com uma camada so se completando apos uma hora de imersao do substrato para uma concentracao de 10E-4 M de lisozima pura, pH= aproximadamente 6. Na presenca de grandes quantidades de sal, ou sem a secagem do filme, uma camada se completa em menos de 10 minutos. Entretanto, a quantidade de material adsorvido e consideravelmente menor. O efeito do pH da solucao tambem foi investigado. Como era de se esperar, a adsorcao e mais eficiente para pHs menores, pois a lisozima tem sua carga aumentada. Multicamadas automontadas foram depositadas, alternando-se lisozima com poli(estireno) sulfonado, que atua como polianion. A adsorbancia no UV do filme cresce linearmente com o numero de camadas depositadas, indicando que cada camada de lisozima contribui com a mesma quantidade de material. A tecnica SA parece extremamente promissora para se conseguir o crescimento epitaxial em 3D de proteinas, o que pode auxiliar sobremaneira na determinacao da estrutura de proteinas e outras (...)
Palavras-Chave: | Automontagem; Filmes ultrafinos; Lisozima.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5613-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00016 -  - 1996.00016 - DIS