Data/hora: 25/06/2024 10:00:56

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/03/2006
Data da última atualização: | 22/03/2006
Autoria: | ZIEMATH, E. C.; HERRMANN, P. S. P.
Título: | Densification and residual stresses induced in glass surfaces by Vickers indentations.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | In: BRAZILIAN SYMPOSIUM ON GLASSES AND RELATED MATERIALS, 4., 1999, Ouro Preto. Glasses' 99: program and abstracts... Ouro Preto: s.n., 1999. p.15, ref. SY089.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | The determination of glass hardness involves the use of pyramidal indenters. Pressing an indenter against the surface of a glass, it produces an impression which projected area depends on the applied charge and the geometry of the indenter.
Palavras-Chave: | Vickers Indentation.
Thesaurus Nal: | atomic force microscopy; glass.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9633-1) - UPC - SP - -- - PROCI-99.00114 -  - 1999.00114 - DIS