Data/hora: 21/09/2024 08:18:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	07/10/2008	
Data da última atualização: 	07/10/2008	
Autoria: 	HOLANDA, F. S. R.; ROCHA, I. P. da; OLIVEIRA, V. S.	
Título: 	Estabilização de taludes marginais com técnicas de bioengenharia de solos no Baixo São Francisco.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.12, n.6, p.570-575, nov./dez. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os taludes marginais no baixo curso do Rio São Francisco, dominados por solos de baixa coesão sofrem com o avanço da erosão que causa recuo da margem e assoreamento do canal. A proposta deste trabalho foi estudar a aplicação da bioengenharia de solos visando ao controle da erosão por meio da estabilização dos taludes marginais, para posterior recuperação da vegetação ciliar. A área experimental foi dividida em dois tratamentos com 3 repetições, sendo o tratamento sem uso de bioengenharia (testemunha) implantado à montante do fluxo da água e o tratamento com uso de bioengenharia, à jusante. A técnica de bioengenharia de solos foi caracterizada pela associação do geotêxtil Fibrax® 400 BF com gramínea Brachiaria decumbens, e retentores de sedimentos (Bermalongas®) ao longo da linha d'água. Para avaliação do comportamento do talude realizou-se levantamento topográfico planialtimétrico aos 30, 180, 360 e 540 dias de implantação do experimento. No tratamento sem proteção de bioengenharia (testemunha) ocorreram variações significativas no perfil topográfico, enquanto no talude protegido com bioengenharia ocorreram movimentos de massa pouco expressivos.	
Palavras-Chave: 	Erosão marginal; geotêxtil; Rio São Francisco.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (21591-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS