Data/hora: 18/06/2024 18:11:18

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 20/05/2008
Data da última atualização: | 20/05/2008
Autoria: | IWAKIRI, S.; PRATA, J. G.
Título: | Utilização da madeira de Eucalyptus grandis e Eucalyptus dunnii na produçao de painéis de cimento-madeira.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 14, n. 1, p. 68-74, jan./mar. 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Desenvolveu-se este trabalho com o objetivo de avaliar o potencial de utilização da madeira de E. grandis e E. dunnii na produção de painéis cimento-madeira. Foram produzidos painéis com densidade nominal de 1,20 g/cm³, utilizando cimento portland como aglutinante mineral e partículas de madeira sem tratamento, com tratamentos em água fria e água quente. A madeira de P. taeda foi utilizada como testemunha. Os resultados indicaram que não há necessidade de tratamento de partículas, tanto para madeira de E. grandis, quanto para E. dunnii para produção de painéis cimento-madeira. Com relação às espécies estudadas, os painéis produzidos com a madeira de E. dunnii apresentaram baixos valores de propriedades mecânicas. Por outro lado, os painéis produzidos com madeira de E. grandis apresentaram resultados satisfatórios em comparação aos painéis testemunhas de P. taeda e valores referenciais do processo Bison e da literatura, indicando ter potencial para produção de painéis cimento-madeira.
Palavras-Chave: | Eucalyptus dunnii; Painel cimento-madeira.
Thesagro: | Eucalyptus Grandis.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (42802-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS