Data/hora: 09/06/2024 21:38:00

Biblioteca(s): | Embrapa Clima Temperado; Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 15/09/1995
Data da última atualização: | 13/07/2011
Autoria: | ANTONINI, J. C. dos A.
Título: | Desempenho dos drenos sem envelope e com envelope sintetico em relação ao dos drenos com envelope de material mineral, submetidos ao regime de escoamento não-permanente.
Ano de publicação: | 1989
Fonte/Imprenta: | Vicosa: UFV, 1989.
Páginas: | 58p.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Mestrado.
Conteúdo: | Numa área próxima ao laboratorio de hidráulica da Universidade Federal de Ticosa, foram montados seis modelos físicos, para estudar o desempenho dos sistemas de drenagem,quando se usavam drenos sem envelope, com envelope de Bidim e com envelope de areia grossa. Os modelos físicos foram construídos numa vala de 1,5 m de profundidade, 0,5 m de largura e 30 m de comprimento. A vala foi dividida em seis se coes de dimensões iguais, com placas de madeira. Em cada uma dessas se coes, totalmente impermeabilizadas com material plastico, os drenos, com e sem envelope, foram instalados a 70 cm da camada impermeável. Os piezômetros foram instalados ao longo do perfil do solo, formando uma malha de 40 x 50 cm. Para estimar o gradiente hidráulico de saída na interface solo material de envelope ou solo dreno, os piezômetros foram instalados a 1 e 4 cm da interface, abaixo, acima e ao lado do dreno. A seca-o foi preenchida com solo mineral retirado da própria vala, seco ao ar e passado em peneira com malhas de 4 mm. O preenchimento foi feito em camadas de 20 em 20 cm, acomodadas e umedecidas para minimizar o acamamento do material de solo. Poços de observação foram instalados a uma profundidade de 87,5 cm e afastados do centro do dreno 6, 26, 58, 108, 208, 350 e 500 cm. O estabelecimento do lençol freático foi conseguido com uma linha de irrigação construída com tubo perfurado. Para todas as condi coes estudadas, aplicou-se uma recarga a razão de 419 mm/dia ate o lençol freático aproximar-se da superfície do solo, no ponto médio entre os drenos. Apos a suspensão da recarga, procedeu-se as medi coes de vazão, posição do lençol freático, potencial total da água e amostragens da água de drenagem em relação ao tempo. Os resultados obtidos das medições de vazão e da posição do lençol freático em função do tempo proporcionaram a determinação da condutividade hidráulica e da porosidade drenável pelo método de descarga dos drenos e pelo método de Taylor, respectivamente. Tais resultados, em conjunto com aqueles obtidos das medi coes do potencial hidráulico, nas proximidades do dreno, possibilitaram comparar o desempenho dos sistemas em diferentes condi coes de envelopamento, bem como analisar a eficiência das equações de Governal, Taap-Moody, Bouwer-Schilfgaarde, Hammad, Boussinesq-Schilfgaarde e Toksoz-Kirkham.
Palavras-Chave: | Comparacao; Comparison; Desempenho; Drain; Drenos com envelope; Drenos sem envelope; Equacao; Equacoes; Equation; Tipo.
Thesagro: | Drenagem; Dreno; Performance; Solo.
Thesaurus Nal: | drainage.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Clima Temperado (CPACT)

Exemplares:

CPAMN-UEPP - (6486-1) - ADD - TS - PP - TS 006/1989 -  - TS006/1989 - DIS
CPATSA - (23853-1) - ADD - TS - PP - 15/1989 -  - 1989.00015 - DIS
CPACT - (2792-1) - ADD - TS - -- - 01008 -  - 1989.01008 - DIS