Data/hora: 22/06/2024 08:54:12

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 17/05/2002
Data da última atualização: | 28/11/2011
Autoria: | LATORRACA, J. V. de F.; IWAKIRI, S.
Título: | Efeito da cura a vapor sobre as propriedades mecânicas de painéis de cimento-madeira.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | Floresta e Ambiente, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 84-93, 2001.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O estudo do efeito da cura a vapor sobre as propriedades mecânicas das chapas de cimento-madeira foi realizada com chapas produzida com partículas de madeira da espécie Eucalyptus urophyla S.T. Blake combinada com aditivo acelerador cloreto de cálcio e o cimento Portlhando tipo ARI (Alta resistência inicial). Os painéis foram submetidos a três períodos de cura (7,14 e 28 dias) combinando cura a vapor numa temperatura de 60... e cura em câmera climática... . Buscou-se identificar se os métodos de cura aplicados geraram resistências equivalentes entre os três períodos de cura utilizados. Diante dos resultados alcançados pôde-se concluir que a variação do tempo de exposição dos painéis em câmara de vapor proporcionou efeitos satisfatórios especialmente nas propriedades módulo de elasticidade na flexão e compressão paralela dos painéis, não apresentando efeito sobre o módulo de ruptura e ligação interna.
Palavras-Chave: | Cement-wood bonded board (CWBB); Cura a vapor; Painel de cimento-madeira; Steam cure.
Thesagro: | Eucalyptus Urophylla.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (30194-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS