Data/hora: 02/06/2024 05:47:55

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 03/03/2005
Data da última atualização: | 03/03/2005
Autoria: | JESUS, J. M. H.
Título: | Viga de MLC de rejeitos de teca com adesivo à base de mamona.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | Madeira: Arquitetura e Engenharia, v. 4, n. 12, jan./abr. 2004.
Idioma: | Português
Notas: | 1 CD-ROM.
Conteúdo: | A espécie de madeira conhecida vulgarmente por Teca (Tectona grandis L.F.) é empregada em reflorestamento no Estado de Mato Grosso. O produto do desbaste dessas plantações não é aproveitado gerando rejeitos. Com esses rejeitos e empregando-se o adesivo poliuretano à base de mamona produziram-se vigas de madeira laminada colada ? MLC. O emprego da técnica da MLC é uma das formas de racionalização do uso da madeira na construção de estruturas. Por outro lado, o adesivo empregado tem por características, além da grande resistência mecânica e ao intemperismo, ser inofensivo ao ser humano e ao meio ambiente e, ainda, ser obtido a partir de um recurso natural e renovável, a mamona. O estudo da eficiência dessas vigas foi conduzido por meio de ensaios, com a análise do comportamento do módulo de elasticidade, comparando seus valores com aqueles obtidos nas vigas de madeira maciças, usadas como controle. Os resultados inicialmente encontrados indicam a possibilidade do uso de vigas de MLC, coladas com adesivo poliuretano à base de mamona e empregando-se rejeitos de Teca, em substituição às peças de madeira maciças.
Palavras-Chave: | Adesivo de mamona; Madeira laminada colada; MLC; Rejeito.
Thesagro: | Teca; Tectona Grandis.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (36388-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS