Data/hora: 16/06/2024 22:55:59

Biblioteca(s): | Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Data corrente: | 30/08/1996
Data da última atualização: | 30/08/1996
Autoria: | JORGE, J. A.; CAMRGO, O. A.; VALADARES, J. M. A. S.
Título: | Condicoes fisicas de um latossolo vermelho-escuro quatro anos apos aplicacao de lodo de esgoto e calcario.
Ano de publicação: | 1991
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciencia do Solo, v.15, n.3, p.237-240, set./dez. 1991.
Idioma: | Português
Notas: | Comissao I - Fisica do solo.
Conteúdo: | Em um latossolo vermelho-escuro distrofico argiloso da Estacao Experimental Sylvio Moreira, em Cordeiropolis, SP, aplicaram-se 0,40 e 80t/ha de lodo de esgoto, com e sem adicao de calcario, cultivado por quatro anos consecutivos em milho. Em determinacoes de laboratorio, observou-se que a quantidade de agregados com diametro medio superior a 1mm aumentou significamente nos tratamentos com Iodo sem calcario e no tratamento com calcario em que 80t/ha de Iodo foram aplicados em quatro anos (20t/ha/ano). O indice de agregacao aumentou com a quantidade de Iodo aplicada ao solo, passando de 0,76 para 1,44 nos tratamentos sem calcario e de 0,47 para 1,05 nos com calcario. Os atributos porasidade determinada, densidade e infiltracao basica e os coeficientes de  infiltracao da equacao de Philip nao foram afetados pelos tratamentos. A aplicacao de 40 e 80t/ha de Iodo de esgoto de uma so vez favoreceu a formacao de macroporos e a de 80t/ha de Iodo de esgoto de uma so vez favoreceu a formacao de macroporos e a 80t/ha fracionada (4 x 20t/ha/ano) favoreceu o aumento relativo de microporos. A retencao de agua a 0,03 e 0,1 MPa foi reduzida no tratamento que recebeu 40t/ha de Iodo de esgoto.
Palavras-Chave: | Lodo de esgoto; Physical characteristics; Propriedades fisicas.
Thesagro: | Calcário; Latossolo.
Thesaurus Nal: | liming; sewage sludge.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)
Exemplares: | CPATC - (1330-1) - ADD - AP - -- - AP631.4 - R -  - DIS