Data/hora: 21/06/2024 16:46:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	05/06/1997	
Data da última atualização: 	06/08/2019	
Autoria: 	SILVA, C. L. da; KATO, E.	
Afiliação: 	CÍCERO LOPES DA SILVA, Universidade de Brasília - UnB/Departamento de Engenharia Agronômica; EIYTI KATO, Universidade de Brasília - UnB/Departamento de Engenharia Agronômica.	
Título: 	Efeito do selamento superficial na condutividade hidráulica saturada da superfície de um solo cerrado.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 32, n. 2, p. 213-220, fev. 1997.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Effect of superficial sealing on the saturated hydraulic conductivity of the surface of a soil under "Cerrado".	
Conteúdo: 	Com o objetivo de quantificar o efeito do selamento superficial na condutividade hidraulica saturada (Ko) da superficie de um Latossolo Vermelho-Amarelo de cerrado, foram submetidas amostras de solo indeformadas de tres diferentes condicoes de manejo, a saber: solo sob sistema de cultivo tradicional, plantio direto e cerrado virgem, com nove repeticoes sob chuvas simuladas de energia cinetica media de 29 t.m.ha.mm e tempos de acao das chuvas de zero, 2, 5, 10 e 20 minutos. Posteriormente foram levadas tais amostras ao permeametro de carga constante, e, atraves da equacao de Darcy, determinaram-se os valores de Ko para cada condicao de manejo, tempo de acao de cada chuva, e repeticao. Sugeriu-se um indice f igual a relacao de Ko (com os respectivos tempos dechuva)/Ko (sem chuva). Para descrever o comportamento do indice f em relacao a cada local amostrado ajustaram-se equacoes exponenciais negativas e potenciais inversas, usando-se valores de f e as correspondentes EC. Verificou-se que a resistencia dos agregados a EC e a consequente dificuldade de formacao de selamento superficial sao muito maiores na area de cerrado virgem do que nas areas cultivadas. O decrescimo da condutividade hidraulica dos solos pela acao de EC e estabelecido num processo de dois estagios, em que o primeiro estagio e caracterizado por um decrescimo acentuado, e o segundo estagio, por um decrescimo lento.	
Palavras-Chave: 	Energia cinetica da chuva; Equacao exponencial negativa; Kinetic energy of rainfall; Negative exponential and inverse potentials equations; Potencial inversa.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/5961/1/pabFEV11.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (5961-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS