Data/hora: 03/06/2024 05:20:11

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	07/12/2012	
Data da última atualização: 	07/12/2012	
Autoria: 	KATO JUNIOR, E. T.; YOSHIDA, C. M. P.; REIS, A. B.; MELO, I. S. de; FRANCO, T. T.	
Afiliação: 	EDISON TUTOMU KATO JUNIOR, Faculdade de Engenharia Química - UNICAMP; CRISTINA MARIA PEDROSO YOSHIDA, Faculdade de Engenharia Química - UNICAMP; ARLETE BARBOSA DOS REIS, Faculdade de Engenharia Química - UNICAMP; ITAMAR SOARES DE MELO, CNPMA; TELMA TEIXEIRA FRANCO, Faculdade de Engenharia Química - UNICAMP.	
Título: 	Fast detection of hydrogen sulfide using a biodegradable colorimetric indicator system.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Polymer International, London, v. 60, nº 6, p. 951?956, 2011.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	A fast, colorimetric indicator system was developed by combining chitosan as a three-dimensional biopolymer matrix and ferrous sulfate (FeSO4) as a colorimetric indicator of hydrogen sulfide (H2S) gas. Chitosan filmogenic suspensions (3.0% w/w) were obtained and FeSO4 was incorporated at 2.0 wt%. The colour parameters were measured using a colorimeter, after subjecting the system to various H2S exposure times. The novelty of this work is the biodegradability, a test performed in soil, which showed a weight loss of about 67% after 60 days, and the fast device formation indicating the presence of H2S gas. The chitosan[BOND]FeSO4 system detected the presence of H2S in concentrations equal to or greater than 100 ppm within 30 s of exposure and produced a visual black colour as a response to the presence of H2S.	
Palavras-Chave: 	H2S; Indicador; Indicator; Quitosana; Sistema indicador colorimétrico.	
Thesagro: 	Biodegradação.	
Thesaurus Nal: 	biodegradation; chitosan; Hydrogen sulfide.	
Categoria do assunto: 	S Ciências Biológicas	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (11621-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS