Data/hora: 05/06/2024 13:20:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	30/01/2015	
Data da última atualização: 	31/07/2015	
Autoria: 	BARBIRATO, G.; FIORELLI, J.; BARRERO, N. G.; PALLONE, E. M. de J. A.; LAHR, F. A. R.; CRISTOFORO, A. L.; SAVASTANO JUNIOR, H.	
Título: 	Painel aglomerado híbrido de casca de amendoim reforçado com partículas de madeira itaúba.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 24, n. 3, p. 685-697, jul./set. 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No presente trabalho, considerou-se o estudo do potencial de utilização de casca de amendoim e partículas
de madeira da espécie itaúba (Mezilaurus itauba) com o intuito de agregar valor a estes materiais, por
meio da fabricação de painéis de partículas híbridos, a fim de comparar os desempenhos físicos, mecânicos
e durabilidade. Para esses procedimentos foram utilizadas a resina poliuretana bicomponente à base de
óleo de mamona e a ureia-formaldeído. A qualidade dos produtos foi avaliada com base nas prescrições
do documento normativo NBR 14.810:2006 e APA PRP 108, por meio de ensaios físico-mecânicos,
microestruturais e de durabilidade. Com os resultados obtidos foi possível verificar que a incorporação
de partículas de madeira proporcionou aumento nas propriedades físico-mecânicas do painel de partículas
com casca de amendoim, a resina poliuretana à base de óleo de mamona mostrou-se eficiente como adesivo
aglomerante das partículas e o ensaio de durabilidade indicou que o material deve ser utilizado em condições
de exposição de baixo contato com umidade.	
Palavras-Chave: 	Casca de amendoim; Partículas de madeira.	
Thesagro: 	Resíduo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (53329-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS