Data/hora: 20/06/2024 22:54:38

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	04/07/1996	
Data da última atualização: 	02/06/2016	
Autoria: 	LAL, H.	
Afiliação: 	HARBANS LAL, Consultor CPATSA.	
Título: 	Modelo matematico simples do rendimento operacional e quantificacao dos seus parametros para chassi porta-implementos a tracao animal.	
Ano de publicação: 	1983	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasília, DF, v. 18, n. 6, p. 649-656, jun. 1983.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	RESUMO - O rendimento operacional em campo estima o total de área não trabalhada em virtude do tempo consumido com o preparo da máquina, com as idas e vindas do galpão ao campo, com o não aproveitamento integral das dimensões dos órgãos ativos, com o tempo gasto nos retornos nas extremidades, e com as interrupções do trabalho. O rendimento operacional pode ser definido por componentes de tempo, em modelo matemático: Ro =        to 
                                                                                                      ___________  x 100. Com base neste modelo, elabora-se outro, mais simples relacionando os parâmetros mensuráveis              
                                                                                                       Te + Th + Ta                            
pela mostragem como velocidade de deslocamento (V), tempo de giro (T) e eficiência de tempo (Eft). Este trabalho testa o modelo simples com variação de diferentes variáveis independentes, com base nas informações existentes na literatura, e os valores encontrados nas experimentações realizadas para avaliar os efeitos de comprimento da parcela, número de implementos usados, tipo de operação e tipo de chassi porta-implementos, que podem efetuar os valores de V, T e Eft.

ABSTRACT - Operational field efficiency in agricultural operations estimates the amount of area not worked due to time consumed in machine preparation, transport of the machine from farmstead to the field and back, inappropriate utilization of the working width, turning time at each end and other interruption during the working day. The operational efficiency in terms of various time                                                                                                                                                                          
 components   
                                                                                       To
can be expressed in a mathematical  model: (Ro = ___________ x 100). Based on this model, a simple model has been elaborated for field efficiency relating it to parameters such as speed 
                                                                              Te + Th + Ta
of operation (V), turning time (T) and time efficiency (Eft), which can be easily messured in the field through sampling. The paper tests this simple model with variation of different independent variables based on literature, and figures obtained during field experimentation, to evaluate the effects of length of run, number of attachment, type of operation and wheeled tool carrier which could affect V, T and Eft.	
Palavras-Chave: 	Animal drawn; Mathematical model; Power machinery.	
Thesagro: 	Mecanização Agrícola; Modelo Matemático; Tração Animal.	
Thesaurus Nal: 	Agricultural machinery and equipment; Field capacity; Mathematical models.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/143793/1/7367-1.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (20157-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CPATSA - (7367-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS