Data/hora: 01/06/2024 05:57:52

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	17/05/2002	
Data da última atualização: 	28/11/2011	
Autoria: 	LATORRACA, J. V. de F.; IWAKIRI, S.	
Título: 	Efeito da cura a vapor sobre as propriedades mecânicas de painéis de cimento-madeira.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	Floresta e Ambiente, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 84-93, 2001.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O estudo do efeito da cura a vapor sobre as propriedades mecânicas das chapas de cimento-madeira foi realizada com chapas produzida com partículas de madeira da espécie Eucalyptus urophyla S.T. Blake combinada com aditivo acelerador cloreto de cálcio e o cimento Portlhando tipo ARI (Alta resistência inicial). Os painéis foram submetidos a três períodos de cura (7,14 e 28 dias) combinando cura a vapor numa temperatura de 60... e cura em câmera climática... . Buscou-se identificar se os métodos de cura aplicados geraram resistências equivalentes entre os três períodos de cura utilizados. Diante dos resultados alcançados pôde-se concluir que a variação do tempo de exposição dos painéis em câmara de vapor proporcionou efeitos satisfatórios especialmente nas propriedades módulo de elasticidade na flexão e compressão paralela dos painéis, não apresentando efeito sobre o módulo de ruptura e ligação interna.	
Palavras-Chave: 	Cement-wood bonded board (CWBB); Cura a vapor; Painel de cimento-madeira; Steam cure.	
Thesagro: 	Eucalyptus Urophylla.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (30194-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS