Data/hora: 21/06/2024 22:54:39

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 24/11/1998
Data da última atualização: | 24/11/1998
Autoria: | LEAO, M. C. S.; NOGUEIRA, C. C. P.; COELHO, E. F.
Afiliação: | DENA/UFC; UFC; EMBRAPA-CNPMF.
Título: | Adaptabilidade de modelos para o dimensionamento do bulbo umido em gotejamento superficial e subsuperficial
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Lavras: UFLA/SBEA, 1998
Páginas: | p. 124-126
Idioma: | Português
Notas: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 27., 1998, Pocos de Caldas. Anais... Lavras: UFLA/SBEA, 1998
Conteúdo: | O objetivo desse trabalho foi avaliar o uso de modelos no dimensionamento do volume de solo molhado por gotejamento posicionado na superficie do solo e enterrado. O estudo foi conduzido na area experimental da UFC/DENA, Campos do Pici, Fortaleza, CE. Em ambos os casos, aplicou-se o volume 4,33 x 10-3m3 (4,33 l) de agua em vazao de 7,22 x 10-7m3.S-1e comparou-se os resultados com as dimensoes obtidas do modelos empiricos de Ben-Asher & Phene (1995), e do modelo parametrico de Schwartzmass & Zur (19 85). Os resultados mostraram que os modelos de Ben-Ashere Phene forneceram resultados aproximados dos obtidos no experimento.
Palavras-Chave: | Bulbo umido; Drip irrigation; Gotejamento superficial e subsuperficial; Surface and bried wet bulb.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (14740-1) - ADD - PL - -- - 630 - C749a - 1998.00039 - DIS