Data/hora: 09/06/2024 14:48:11

Biblioteca(s): | Embrapa Territorial.
Data corrente: | 06/12/2017
Data da última atualização: | 03/05/2019
Autoria: | RONQUIM, C. C.; LEIVAS, J. F.; TEIXEIRA, A. H. de C.
Afiliação: | CARLOS CESAR RONQUIM, CNPM; JANICE FREITAS LEIVAS, CNPM; ANTONIO HERIBERTO DE C TEIXEIRA, CNPM.
Título: | Gas exchange in leaves of Coffea arabica irrigated.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: INOVAGRI INTERNATIONAL MEETING, 4.; CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 26.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SALINIDADE, 3., 2017, Fortaleza. Anais... Fortaleza: INOVAGRI: ABID: UFC, 2017.
Páginas: | 9 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foi determinadas a taxa máxima de fotossíntese líquida (PNmax) em Coffea arabica L. (cultivares Catuaí Vermelho, Obatã e Ouro Verde) submetidos a diferentes tratamentos térmicos durante 14 h. A região ótima de temperatura para PNmax em função do fluxo de fótons fotossinteticamente ativos (PPFD) sob 355 ppm de CO2 foi entre 17-23 °C. Sob temperaturas acima de 23 °C ocorreu o declínio de PNmax. Sob CO2 saturante (1600 ppm) houve deslocamento da faixa de temperatura ótima para 23-29 °C no cultivar Catuaí Vermelho. Não houve incremento de PNmax sob saturação de CO2 em nenhum cultivar. O processo fotossintético do cafeeiro é extremamente inibido sob temperatura foliar de 32 °C.
Palavras-Chave: | CO2; Estresse térmico; Fotossíntese líquida.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/168328/1/4867.pdf
Registro original: | Embrapa Territorial (CNPM)
Exemplares: | CNPM - (4867-1) - UPC - AA - DD - 17/045 - AA - 2017.045 - DIS