Data/hora: 23/09/2024 14:03:04

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	06/06/1995	
Data da última atualização: 	18/03/2009	
Autoria: 	LELLES, J. G. de.	
Título: 	Adaptabilidade das madeiras de quatro espécies ocorrentes no sudoeste do Paraná, pouco conhecidas, na produção de compensados industriais.	
Ano de publicação: 	1977	
Fonte/Imprenta: 	1977.	
Páginas: 	177 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Magister Scientiae) - Tecnologia de Produtos Florestais, Curso de Pós-Graduação em Ciências Florestais, Universidade Federal do Paraná, Curitiba.	
Conteúdo: 	Estudo destinado a determinar a adaptabilidade das madeiras das especies Vassourao-branco (Piptocarpha angustifolia Dusen.),Vassourao-preto (Vernonia discolor Less.), Orelha-de-mico (Ilex brevicuspis Reiss) a Sapopema (Sloanea lasiocoma K. Schum.), para a fabricacao de compensados industriais, visando em ultima analise, recomendar especies industrializaveis para o fim mencionado, liberando as especies mais nobres para fins industriais mais economicos. O trabalho foi realizado nos laboratorios da Faculdade de Florestas da Universidade Federal do Parana e nas industrias "Trevo" e "Zaniollo" de Curitiba. As madeiras foram obtidas atraves de amostragem totalmente casualizadas, nas reservas naturais da Fazenda Rondon III, municipio de General Carneiro-Parana. A adaptabilidade foi verificada atraves do estudo do comportamento das madeiras durante a vaporizacao direta, descascamento manual, laminacao rotativa, secagem atraves de secadores a jato, classificacao das laminas, rendimento e propriedades tecnologicas. Apos a fabricacao dos compensados em condicoes industriais, utilizando-se de colas a base de ureia-formol e fenol-formol (400 g/m2 em linha dupla) e em condicoes de laboratorio, mediante a aplicacao de dois niveis de cola a base de ureia-formal (140 g/m2 em linha dupla e 180 g/m2 em linha dupla) e dois niveis de cola a base de fenol-formol (140 g/m2 em linha dupla e 170 g/m2 em linha dupla), passou-se a determinacao das propriedades atraves da execucao de ensaios normalizados pela ASTM COPANT e NBS. Em identicas condicoes de tratamento os resultados da vaporizacao na laminacao do Vassourao-branco e Vassourao-preto foram antagonicas. A madeira de Vassourao-branco produziu laminas asperas e com aspecto lanoso. Esse defeito nao foi observado com a madeira de Vassourao-preto. 18 horas de pre-aquecimento em 50-60c, 48 horas de pre-aquecimento em 80 a 85 graus centigrados e descanso de 24 horas mostraram ser as condicoes ideais de vaporizacao para laminacao rotativa da madeira de Sapopema. As condicoes de 18 horas pre-aquecidas sob 50 a 60 graus centigrados, 48 horas de aquecimento sob 70 a 75 graus centigrados e descanso de 12 horas foram as ideias para Orelha-de-mico. Pequena dificuladades no descascamento manual das madeiras foram observadas com Vassourao-branco e Orelha-de-mico. Nas condicoes de vaporizacao acima descritas, pela aplicacao de taxas adequadas de compressao da barra, o processo de laminacao nao traz qualquer dificuldade para as especies estudadas. Mediante a secagem, as laminas responderam semelhantemente, com desuniformidade, no teor final de umidade. Defeitos  tais como abaulamento e aumento de fendas pre-existentes ocorreram em Orelha-de-mico e Sapopema. Alteracao de cor decorrencia deste processo somente ocorreu nas laminas de Vassourao-preto. Somente o Vassourao-branco e capaz de produzir laminas com caracteristicas suficientes para o emprego como capas de compesados para usos mais nobres.	
Palavras-Chave: 	Brasil; Espécie florestal; Orelha-de-mico; Paraná); Sapopema; Vassourão-branco; Vassourão-preto.	
Thesagro: 	Compensado; Madeira; Produto.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (28974-1) - ADC - TS - -- - TS0048 -  - TS0048 - DIS