Data/hora: 23/09/2024 12:45:11

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	11/01/1999	
Data da última atualização: 	11/01/1999	
Autoria: 	FERNANDES, A. L. T.; SANTINATO, R.; LESSI, R.; YAMADA, A.; SILVA, V. A.	
Título: 	Efeito do deficit hidrico e do uso de granulados de solo para recuperacao de lavouras irrigadas por sistema de gotejamento.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 27., 1998, Pocos de Caldas, MG. Anais. Pocos de Caldas: SBEA/UFLA, 1998.	
Volume: 	v.2.	
Páginas: 	p.97-99.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Existem varios metodos  que podem ser utilizados para se promover a recuperacao de uma lavoura de cafe depauperada, dentre os quais se destacam as podas, a irrigacao e o uso de granulados de solo. Com o objetivo de estudar a recuperacao de uma lavoura depauperada nas condicoes de Planaltina-GO, instalou-se um experimento numa lavoura de cafe Mundo Novo recepada, onde foram comparados diferentes periodos de deficit hidrico (DH) e tambem a aplicacao de produtos e doses variaveis de granulados de solo. Com avaliacoes de producao em sacas beneficiadas por ha para anos de 1995, 1996 e 1997, observou-se que a irrigacao anual (sem deficit hidrico) apresenta a maior produtividade, com acrescimos de 100% quando comparada ao tratamento sem irrigacao. Quanto aos granulados, independentemente do tratamento de irrigacao, verifcou-se um melhor desempenho do Baysiston, com aumentos de produtividade de 20 a 25%.	
Palavras-Chave: 	Coffee; Drought stress; Trickle irrigation.	
Thesagro: 	Café; Cerrado; Coffea Arábica; Deficiência Hídrica; Irrigação por Gotejamento.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (1580-1) - ADD - PL - -- - CRI4725 -  - CRI4725 - DIS