Data/hora: 13/06/2024 04:55:45

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 11/01/2019
Data da última atualização: | 11/01/2019
Autoria: | CALIXTO, G. A. S.; PEREIRA, F. A.; LIMA, E. A. de.
Afiliação: | Guilherme Augusto Santini Calixto, One Foods Brasil; Flávia Alves Pereira, UTFPR; EDSON ALVES DE LIMA, CNPF.
Título: | Friabilidade e massa específica aparente de briquetes produzidos com madeira de Eucalyptus sp. e Pinus sp.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE BIOMASSA, 3., 2018, Curitiba. Trabalhos técnicos & científicos. Curitiba: FIEP, 2018.
Páginas: | p. 555-558.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi determinar a massa específica aparente e a friabilidade de três diferentes lotes de briquetes produzidos com resíduos de madeira de Eucalyptus sp. e Pinus sp. As análises seguiram as metodologias propostas pela ABNT NBR 7190/97 e ABNT NBR 8740/85, com adaptações. A massa específica aparente dos briquetes do lote 3 foi de 1,21 g/cm³, maior que dos lotes 1 e 2, com 0,865 g/cm³ e 0,937 g/cm³, respectivamente. Os briquetes dos lotes 2 e 3 possuem friabilidade semelhante e foram os menos friáveis, menor que 1%, quando comparados ao lote 1, com friabilidade de 11,771%. Os briquetes produzidos com Eucalyptus sp. apresentaram a maior massa específica aparente e baixa friabilidade, menor que 1%, sinalizando seu maior potencial para geração de energia.
Palavras-Chave: | Tamboramento.
Thesagro: | Briquete; Eucalipto.
Thesaurus Nal: | Eucalyptus; Pinus.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56685-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS