Data/hora: 16/06/2024 10:12:20

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 03/08/2016
Data da última atualização: | 03/08/2016
Autoria: | ZANUNCIO, A. J. V.; LIMA, J. T.; MONTEIRO, T. C.; TRUGILHO, P. F.; LIMA, F. S.
Título: | Secagem ao ar livre da madeira para produção de carvão vegetal.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Floresta e Ambiente, v. 21, n. 3, p. 401-408, jul./set. 2014.
DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/2179-8087.028713
Idioma: | Português
Conteúdo: | A estocagem ao ar livre é o método mais utilizado de secagem de madeira para produção de carvão. Todavia, a secagem natural de toras é pouco estudada. O objetivo deste trabalho foi avaliar a interação entre estocagem e propriedades energéticas da madeira e do carvão. Toras de 1,2 m de comprimento, retiradas dos troncos a 1,3 m do solo, de dez diferentes materiais genéticos, foram utilizadas. As carbonizações ocorreram em mufla após um, dois e três meses de estocagem, à taxa de aquecimento de 1,67°C/min, temperatura máxima de 450°C e tempo de residência de 30 minutos. O poder calorífico da madeira, o rendimento gravimétrico na base seca e úmida, a análise química imediata e o poder calorífico do carvão foram avaliados. O poder calorífico líquido da madeira aumentou após a estocagem e, baseado neste parâmetro, o tempo ótimo de estocagem variou entre dois e três meses para os diferentes materiais. Considerando-se a carbonização, apenas o rendimento gravimétrico na base úmida foi afetado pela estocagem. A secagem foi importante para reduzir a umidade da madeira, favorecendo seu uso para energia.
Palavras-Chave: | Poder calorífico.
Thesagro: | Eucalipto; Umidade.
Thesaurus Nal: | Eucalyptus.
Categoria do assunto: | K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (55164-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS