Data/hora: 23/06/2024 20:37:02

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 30/11/1993
Data da última atualização: | 19/06/1997
Autoria: | LIMA, L. A.
Título: | Polietileno, compactacao e tratamento quimico na reducao das perdas de agua por infiltracao em canais de irrigacao.
Ano de publicação: | 1987
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.22, v.11/12, p.1201-1207, nov/dez.1987.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foram comparados a eficiência e os custos do polietileno, da compactação e do tratamento químico para reduzir a peída de água povinfiltração em canais de irrigação construídos em Latossolo Vermelho-Escuro de cerrado. As reduções ocorridas na condutividade hidráulica de 102 amostras de solo tratadas com diferentes soluções de NaOH e Na2C03 sugeriram a aplicação de 3 e 4 g11, respectivamente, para reduzir a perda de água por infiltração nos canais. Embora a aplicação de 25 l/m 2 de NaOH tenha proporcionado redução de mais de 95% nas amostras em laboratório, nos canais esta redução foi de 73% quando foi permitido o secamento do leito, e 75% quando os testes foram conduzidos logo após a aspersão da solução no leito do canal. A aplicação de 25 l/m 2 de Na2C03 para tratamento dos canais proporcionou redução similar (81%) quando não foi permitido o secamento do leito do canal. Já com o leito do canal seco, a redução foi da ordem de 48% apenas. Acredita-se que esta menor redução seja devido à estrutura do solo já se encontrar modificada antes do tratamento com Na2C03. Em face da ausência de argilas expansivas, bem como da precipitação de alumínio causada por compostos sódicos, acredita-se que as reduções ocorridas tenham sido causadas pelo entupimento de macroporos por partículas desagregadas pela remoção dos agentes cimentantes do solo. Das alternativas testadas, o polietileno foi o mais eficiente, pois reduziu completamente a perda de água por infiltração. Já a compactação, elevando de 1,03 para 1,52 g/cm3 a densidade do leito do canal, permitiu reduzir em aproximadamente 90% a perda de água por infiltração. Com relação aos custos, o polietileno revelou ser aproximadamente 15 vezes mais caro que o tratamento químico e 5 vezes mais caro que a compactação.
Palavras-Chave: | Compactacao; Eficiencia; Latossolo Vermelho-escuro; Soils; solos.
Thesagro: | Água; Cerrado; Condutividade Hidráulica; Infiltração; Irrigação; Manejo; Perda; Polietileno; Sódio; Solo.
Thesaurus Nal: | hydraulic conductivity; sodium.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

AI-SEDE - (11658-1) - UMT - AP - -- - 630.72081 - P474 - 630.72081 - DIS
AI-SEDE - (22691-1) - UPE - AP - -- - 63072081 - P474 -  - DIS
CPAC - (5535-1) - ADD - AP - -- - CRI2725 -  - CRI2725 - DIS