Data/hora: 24/06/2024 23:38:58

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 04/01/1995
Data da última atualização: | 04/01/1995
Autoria: | OLIVEIRA, J. T. da S.; DELLA LUCIA, R. M; LIMA, L. A. P.
Título: | Ensaio de apodrecimento acelerado de madeira na forma de serragem
Ano de publicação: | 1994
Fonte/Imprenta: | Boletim Tecnico. SIF, Vicosa, n.5, p.1-6, 1994
ISSN: | 0103-6289
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um procedimento de ensaio de apodrecimento acelerado de madeira na forma de serragem e descrito. A serragem e mantida no interior de um tubo de PVC de 2,5 cm de diametro, com a extremidade inferior fechada com tela "silk screen". O restante do metodo segue as normas da ASTN. A deterioracao da serragem de Pinus caribaea e comparavel a dos blocos de madeira solida, pescritos pela norma. Serragens de Vanillosmopsis erythropappa e de Machaerium scleroxylon, extraidas com mistura 1:2 de etanol/tolueno, tornaram-se nao residentes. A extracao dessas mesmas serragens com agua quente nao foi suficiente para torna-las putreciveis. A impregnacao de serragens de Pinus caribaea livre de extravios com os extratos, removidos das madeiras das duas especies de folhosas, nem sempre conseguiu torna-la mais resistente.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (5231-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS