Data/hora: 20/06/2024 20:23:48

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 15/01/2008
Data da última atualização: | 01/04/2014
Autoria: | PLEC, D. F.; PESSOA, M. C. P. Y.; LIMA, M. A. de; VILELLA, O. V.
Afiliação: | Denis Fürstenau Plec, IMECC-UNICAMP; Maria Conceição Peres Young Pessoa, Embrapa Meio Ambiente; Magda Aparecida de Lima, Embrapa Meio Ambiente; Omar V. Vilella, APTA-Vale do Paraíba.
Título: | Avaliação do fluxo de emissão de gases de efeito estufa provenientes de fontes agrícolas por simulação de sistemas: estudo de caso de emissão de metano por arroz irrigado por inundação em Pindamonhangaba, SP.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2007, Campinas. Anais... Campinas: ITAL, 2007. 6 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O registro de aumentos crescentes nas concentrações de gases de efeito estufa decorrentes de atividades humanas vem causando grande preocupação mundial quanto à segurança futura do planeta, dada elevação gradativa dos níveis de aquecimento da superfície da Terra. Entre as atividades agrícolas de importância para a geração de gases de efeito estufa cita-se o cultivo do arroz irrigado por inundação, que produz metano (CH4) durante a estação de crescimento. Fatores ambientais assim como o manejo do cultivo podem interferir nos fluxos de metano emitidos. Assim, torna-se difícil acompanhar a dinâmica da emissão de metano nas diferentes fases de desenvolvimento do ciclo da planta para esse complexo conjunto de fatores, uma vez que devem estar sendo considerados de forma integrada. O objetivo deste trabalho foi estudar o uso do simulador DNDC (Denitrificação-Decomposição) aplicado à avaliação da emissão do gás metano produzido por arroz irrigado por inundação, tendo como área de estudo uma das regiões mais produtoras do Estado de São Paulo - Pindamonhangaba, SP. O simulador apresentou, em resposta para o período avaliado, um fluxo sazonal de metano estimado de 7433 mg CH4/m2 (obtido, após conversão de unidades). Considerando o período de inundação de 120 dias obteve-se 0,62 kg CH4 /ha/dia.
Thesagro: | Arroz Irrigado; Efeito Estufa; Metano; Modelo de Simulação.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/100398/1/2007AA-023.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (7198-1) - UPC - AA - -- - Aq5 G2 - PAT 2007 - 2008.00025 - DIS