Data/hora: 18/06/2024 18:20:29

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 04/10/2006
Data da última atualização: | 29/07/2021
Autoria: | LIMA, S. C. R.; FRIZZONE, J. A.; COSTA, R. N. T.; SOUZA, F. de; PEREIRA, A. S.; MACHADO, C. C.; VALNIR JÚNIOR, M.
Afiliação: | SÍLVIO C. R. V. LIMA, INSTITUTO SETEC; JOSE A. FRIZZONE, ESALQ; RAIMUNDO N. T. COSTA, DENA; FRANCISCO DE SOUSA, DENA; ANDERSON SOARES PEREIRA, CNPMA; CARMELO C. MACHADO, ESALQ; MANOEL VALNIR JÚNIOR, CENTEC.
Título: | Curvas de desempenho de válvulas reguladoras de pressão novas e com diferentes tempos de utilização.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 7, n. 2, p. 201-209, 2003.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O desempenho de uma válvula reguladora de pressão, fabricada pela Fabrimar, Modelo Exact-20-Ref. RP-3-20-3/4"FF, utilizada em pivô central, foi avaliado em laboratório, conforme as normas ISO (1993). Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Irrigação do Departamento de Engenharia Rural, ESALQ/USP, utilizando-se reguladores de pressão novos e com diferentes tempos de emprego no campo. As curvas de desempenho das válvulas novas satisfizeram as condições exigidas pela norma, caracterizando o regulador como do tipo A, para as velocidades de referência de 0,5 m s-1 (vazão de 0,57 m³ h-1) até 4,0 m s-1 (vazão de 4,50 m³ h-1) e várias pressões de entrada, sendo também elaborado um modelo estatístico para a pressão de saída do regulador novo, com uma vazão e uma pressão de entrada. Foram coletadas, de diversos sistemas tipo pivô central e de diferentes vãos, válvulas reguladoras de pressão do mesmo modelo, que possuíam tempos de uso de 2000, 2500, 6000, 8500, 9000 e 10000 h e, também, com diferentes qualidades de água utilizadas. Os ensaios seguiram os mesmos padrões dos novos, realizando-se uma análise estatística dos dados. Apesar dos desgastes provocados pela água de má qualidade e dos vazamentos apresentados, o desempenho hidráulico das válvulas com tempo de uso até 6000 h, não diferiu do desempenho das novas, para pressões de entrada até 826,3 kPa e velocidades de referência até 2,5 m s-1. O desempenho dos reguladores de pressão com tempos de uso iguais ou superiores a 8500 h, não se manteve semelhante ao do regulador novo, especialmente para pressões de entrada superiores a 481,7 kPa.
Thesagro: | Irrigação; Pivô central.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/133937/1/2003AP016.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (6450-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2006.00022 - DIS