Data/hora: 25/06/2024 17:59:03

Biblioteca(s): | Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Hortaliças; Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 15/04/1998
Data da última atualização: | 15/04/1998
Autoria: | BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F.; BENATTI JUNIOR, R.
Título: | Calculo de sistemas coletores.
Ano de publicação: | 1975
Fonte/Imprenta: | Campinas: IAC, 1975.
Páginas: | 19p.
Série: | (IAC. Circular, 45).
Idioma: | Português
Conteúdo: | O método mais utilizado na determinação das perdas por erosão é aquele em que se coleta, em tanques especiais, uma fração alíquota ou toda a enxurrada escorrida em cada talhão experimental. O cálculo, o projeto e a construção de tais sistemas coletores têm sido variáveis em função das condições  de pluviosidade, de solo, de declive, de estudos a serem feitos e de possibilidades em meios de trabalho.
Palavras-Chave: | Calculo; Erosion; Erosion plots collecting; Sistema coletor; Systems; Water losses.
Thesagro: | Água; Erosão; Método; Solo.
Thesaurus Nal: | design; soil.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Hortaliças (CNPH)

Exemplares:

CPATSA - (11490-1) - ADD - FL - PP - 06231 -  - 06231 - DIS
CPAA - (14924-1) - ADD - FL - -- - FOL1311 -  - FOL1311 - DIS
CNPH - (11435-1) - ADD - FL - -- - 01151 -  - 1151 - DIS