Data/hora: 23/06/2024 12:51:31

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 11/12/2017
Data da última atualização: | 10/01/2018
Autoria: | HAESBAERT, F. M.; LOPES, S. J.; MERTZ-HENNING, L. M.; LÚCIO, A. DAL'COL; HUTH, C.
Afiliação: | FERNANDO MACHADO HAESBAERT, UFSM; SIDINEI JOSÉ LOPES, UFSM; LILIANE MARCIA MERTZ HENNING, CNPSO; ALESSANDRO DAL'COL LÚCIO, UFSM; CAROLINE HUTH, UFSM.
Título: | Tamanho de amostra para determinação da condutividade elétrica individual de sementes de girassol.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | Bragantia, Campinas, v. 76, n. 1, p. 54-61, jan./mar. 2017.
ISSN: | 1678-4499
DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/1678-4499.389
Idioma: | Português
Conteúdo: | RESUMO: O teste de condutividade elétrica é um teste de vigor de sementes utilizado para avaliar a qualidade das sementes e complementar o teste de germinação. O tamanho da amostra necessária para a estimação da média de condutividade elétrica de sementes é diretamente proporcional à variabilidade dos dados e confiabilidade desejada na estimativa. Uma técnica adequada para dimensionamento amostral é a utilização de intervalos de confiança, obtidos por reamostragem, com a vantagem de não dependerem da distribuição de probabilidade dos dados. O objetivo deste trabalho foi estimar o tamanho de amostra necessário para o teste de condutividade elétrica individual em sementes de girassol. Foram utilizados 7 lotes de sementes de girassol, sendo 3 da cultivar Hélio 250, 2 da cultivar BRS 323 e 2 da cultivar BRS 324. O teste de condutividade elétrica individual foi realizado com 400 sementes de cada lote, e o tamanho de amostra foi determinado pelo número de sementes a partir do qual a amplitude do intervalo de confiança de 95% (AIC95%) foi menor ou igual a 15, 20, 25, 30 e 35% da estimativa da média. O tamanho de amostra de 483, 257, 172, 115 e 85 sementes é suficiente para a estimativa da média de condutividade elétrica individual de sementes de girassol com AIC95% igual a 15, 20, 25, 30 e 35% da estimativa da média, respectivamente, para todos os lotes e períodos de embebição. ABSTRACT: The electrical conductivity is a seed vigor test used to assess seed quality and complement the germination test. The sample size required to estimate the average electrical conductivity of seeds is directly proportional to the variability of the data and desired reliability in the estimate. A suitable technique for sample dimension is the use of confidence intervals obtained by resampling. This technique has the advantage of not depending on the probability distribution of the data. The objective of this study was to estimate the sample size required for the individual electrical conductivity test in sunflower seeds. Seven lots of sunflower seeds were used: 3 lots of the cultivar Hélio 250, 2 of the BRS 323, and 2 of the BRS 324. The individual electrical conductivity test was conducted with each lot of 400 seeds, and the sample size was determined by the seed number from which the amplitude of the 95% confidence interval (AIC95%) was less than or equal to 15, 20, 25, 30, and 35% of the mean estimate. The sample size of 483, 257, 172, 115, and 85 seeds is sufficient to estimate the average of the individual electrical conductivity of sunflower seeds with an AIC95% equal to 15, 20, 25, 30, and 35% of the mean estimate, respectively, for all lots and soaking periods.
Thesagro: | Girassol; Helianthus Annuus; Semente.
Thesaurus Nal: | Sunflower seed.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/168637/1/0006-8705-brag-1678-4499389.pdf
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (38356-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS