Data/hora: 20/06/2024 09:41:07

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 04/04/2016
Data da última atualização: | 04/04/2016
Autoria: | LUNDGREN, W. J. C.; SILVA, J. A. A. de; FERREIRA, R. L. C.
Título: | Estimação de volume de madeira de eucalipto por cokrigagem, krigagem e regressão.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 21, n. 2, p. 243-250, 2015.
Idioma: | Português

Conteúdo:

No semiárido pernambucano na região do Polo Gesseiro do Araripe, onde
é produzido 97% do gesso consumido no Brasil, um experimento florestal com 1875
árvores de eucaliptos foi cortado e todas as árvores foram cubadas rigorosamente
pelo método de Smalian. A localização de cada árvore foi demarcada num plano
cartesiano, e uma amostra de 200 árvores foi retirada pelo processo inteiramente
aleatório. Nas 200 unidades amostrais foram utilizados três métodos de estimação
para a variável volume de madeira, análise de regressão, krigagem e cokrigagem. Para
a cokrigagem a variável secundária foi o DAP (Diâmetro a Altura do Peito) e para a
regressão foi utilizado o modelo de Spurr ou da variável combinada que utiliza duas
variáveis explicativas a altura total da árvore (H) e o DAP. As variáveis volume e DAP
apresentaram dependência espacial. Para comparar os métodos foram utilizados o
coeficiente de determinação (R2
), a distribuição residual dos erros (valores observados
x estimados). Os melhores resultados foram conseguidos com a regressão R2
 = 0,82,volume total = 166,25 m3, a cokrigagem forneceu R2= 0,72 e volume total = 164,14m3 e a krigagem teve R2= 0,32 e o volume total = 163,21 m3
, o volume real do plantio era de 166,14 m3.

Palavras-Chave: | Geoestatística; Volume de madeira.
Thesagro: | Inventário Florestal.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54898-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS