Data/hora: 02/06/2024 01:56:28

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 11/09/2008
Data da última atualização: | 11/09/2008
Autoria: | MACEDO, R. de C.
Título: | Modelo digital de elevação e sua importância em inventários florestais.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE DINÂMICAS DE FLORESTAS, 1., 2008, Curitiba. Anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2008.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
ISBN: | 978-85-89281-22-5
Idioma: | Português
Notas: | Resumo 63.

Conteúdo:

O inventário florestal de biomassa madeireira é extremamente importante para o gerenciamento adequado de uma população florestal. É fundamental que a medida da área esteja correta, pois compromete a assertividade da prognose. Em regiões declivosas, esta situação é mais crítica. Através da utilização de Modelos Digitais de Elevação (MDE), é possível a mensuração correta da medida de área, além de possibilitarem a incorporação de dados relacionados à altimetria e declividade em análises ambientais. Neste contexto, os objetivos deste trabalho foram: calcular ?área de superfície? e comparar com ?área de projeção plana?; fundir dados topográficos e ópticos.
A área de estudo está localizada na Zona Fisiográfica do Vale do Paraíba. Trata-se de plantações homogêneas de Eucalyptus ssp., totalizando 16.500 ha. As imagens utilizadas neste trabalho foram LANDSAT-5/TM (órbita/ponto 220/77) e pela missão SRTM, referente à Carta SF-23-Y-D. Foram utilizados os dados vetoriais (referentes aos perímetros das áreas, escala 1:250.000) visando à delimitação das propriedades e à extração da medida de área projeta (plana). Foram delineados dois procedimentos: um para a comparação entre área de superfície e área plana; e outro para a fusão de dados topográficos, ópticos e vetoriais. A partir da imagem SRTM, gerou-se uma imagem de declividade, recortaram-se as regiões de interesse e calcularam-se as áreas de superfície (dado raster). A fusão das imagens SRTM e TM teve como objetivo facilitar a interpretação visual e avaliar diferenças sazonais na área de estudo. A área calculada através de um somatório de pixel (dado raster) pode não ser compatível com a área calculada de maneira vetorial, portanto pode haver diferenças não relacionadas às declividades, mas sim ao formato do dado. Este efeito agrava-se quanto maior o tamanho do pixel. Concluiu-se: A geração do MDE permite o cálculo mais preciso de medida de área em superfícies rugosas; a diferença entre área de superfície e área projetada, para esta área de estudo, é da ordem de 1,91 %. Porém, pode alcançar até 15 % em áreas mais dissecadas; a sobreposição de dados topográficos e ópticos amplia o poder de interpretação e análise; há limitações consideráveis na utilização de imagem
SRTM (pixel de 90 m x 90 m) para aplicações em silvicultura comercial, tais como delimitação de área mecanizável, APP, etc., devido à limitada resolução espacial. Há alternativas como Laserscanners e radares multibandas de alta resolução espacial, porém ambos aeroportados e com custos nem sempre competitivos com levantamentos de campo.

Palavras-Chave: | Biomassa madeireira; Eucalyptus ssp; Iinventário florestal.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (43538-1) - UPE - PL - -- - CD0311 -  -  - DIS