Data/hora: 15/06/2024 11:05:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Caprinos e Ovinos.	
Data corrente: 	31/10/2016	
Data da última atualização: 	31/10/2016	
Autoria: 	MACHADO, A. L. T.; TIMM, M. W.; MACHADO, R. L. T.; TONUCCI, R. G.; MEDEIROS, F. A.	
Afiliação: 	Universidade Federal de Pelotas (UFPel); Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Campus Pelotas, RS; RAFAEL GONCALVES TONUCCI, CNPC; UFPel.	
Título: 	Metodologia para medição da potência necessária ao corte por um triturador florestal.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade, Pelotas, v. 1, n. 2, p. 11-16, 2016.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo: Para execução do processo de raleamento na Caatinga é importante utilizar máquinas do tipo rotores trituradores acoplados em tratores de baixa potência, visando a diminuição de tempo e mão-de-obra dos agricultores familiares na, implantação de sistemas de exploração sustentáveis, sistemas agrossilvipastoris. Para o projeto de uma máquina que seja acessível a estes produtores, o primeiro passo é se conhecer a potência de corte necessária para a operação de raleamento. O objetivo deste trabalho foi desenvolver e avaliar uma metodologia de ensaio para medir a potência durante o corte de uma espécie arbórea, podendo assim avaliar os parâmetros a serem utilizados futuramente no projeto da máquina. Como espécie teste, utilizou-se o eucalyptus citriodora, por ser uma madeira que apresenta resistência de corte elevada e similar ao das espécies da Caatinga. Observou-se que a metodologia proposta, ao padronizar os procedimentos, permitiu adquirir de forma rápida e precisa os valores dos parâmetros de importância no projeto de máquinas destinadas a cortar e triturar espécies arbóreas. Também a utilização dos dados obtidos por meio da aplicação da metodologia, possibilitam maior confiabilidade e precisão no projeto de máquinas destinadas a este tipo de trabalho. [Methodology for obtaining the cutting power of a forest crusher]. Abstract: For executions the thinning process in Caatinga is important to use machines as Rotors Crushers coupled in low- power tractors, aimed at decrease of time and hand labor of Family Farmers in the implementation of sustainable exploration systems, agrosylvopastoral Systems. For the project for the design of a machine that is accessible these producers, the first step is knowing the cut power needed for a thinning operation. The objective of this study was to develop and evaluate a test methodology to measure the power during the cutting of a tree species and can evaluate the cutting parameters used in the future in machine design. As a test species, we used the eucalyptus citriodora, as this wood has cut high resistance and similar to Species of Caatinga. It was observed that the methodology proposal, to the standardize procedures, allows to get quickly and accurately the values of importance parameters in the design of machines designed to cut and grind tree species. Also the use of data obtained through the application of the methodology , enable greater reliability and precision in machine design intended for this type of work.	
Palavras-Chave: 	Brasil; Espécie arbórea; Farm equipment; Projeto de máquina; Raleamento; Semiárido; Smallholders.	
Thesagro: 	Agricultura familiar; Caatinga; Corte; Desenvolvimento sustentável; Equipamento agrícola; Máquina agrícola; Raleio; Triturador; Vegetação nativa.	
Thesaurus Nal: 	Brazil; Crushers; Sustainable agriculture; Sustainable development.	
Categoria do assunto: 	E Economia e Indústria Agrícola	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/149492/1/CNPC-2016-Metodologia.pdf	
Registro original: 	Embrapa Caprinos e Ovinos (CNPC)	
Exemplares: 	CNPC - (31896-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS