Data/hora: 20/06/2024 01:59:15

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 28/06/2006
Data da última atualização: | 08/03/2023
Autoria: | MACIEL, J. L.
Título: | Funções de resposta da goiabeira a lâmina de água e fertirrigação nitrogenada.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | 2006.
Páginas: | 100 f.
Descrição Física: | il.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo estudar os efeitos da irrigação e da adubação nitrogenada aplicada via fertirrigação na produtividade da goiabeira variedade Paluma, com quatro anos de idade, sob sistema de microaspersão no espaçamento 6x5 m. Determinaram-se, também, os níveis ótimos econômicos destes dois fatores na produtividade da goiabeira. O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Veludo, município de Itaporanga, PB, no delineamento experimental blocos casualizados, com quatro repetições, em esquema fatorial 4x4, quatro lâminas de irrigação LI=O,60 Lb, L2=1,00 Lb, L3=1.40 Lb e L4=1,80 Lb (Lb é a lâmina de água calculada com base na evaporação diária do tanque classe A e coeficiente da cultura) e quatro níveis de nitrogênio, N1=50. N2=100, N3=150 e N4=200 kg.ha-l. As irrigações foram realizadas diariamente durante o ciclo da cultura (198 dias) após poda de frutificação. A fertirrigação foi realizada numa freqüência de três aplicações semanais durante o ciclo da cultura (80 aplicações). A quantidade total de água (irrigação + precipitação) por tratamento foi L1=1.144; L2=1.465; L3=1.785 e L4=2.106 mm. Avaliaram-se os efeitos dos tratamentos sobre as variáveis de produção, número de frutos por planta (NF), peso total de frutos por planta (PTF) e peso médio de frutos (PMF). Avaliaram-se também, os efeitos dos tratamentos sobre o rendimento fisico econômico da goiabeira, considerando-se o custo da água de R$ 0,65 mm.ha-l e o custo do nitrogênio de R$ 1,15 kg-l. Os resultados da análise de variância e componentes de regressão apresentam efeito quadrático dos fatores água e nitrogênio sobre as variáveis. O número máximo de frutos por planta é estimado em 466 unidades com peso total de 112,67 kg/planta obtido com a aplicação L3N3. A função de resposta para o fator lâminas totais de água (L) apresenta produtividade máxima econômica de 37.258 kg.ha-l com a aplicação de L=1.766 mm e N=150 kg.ha-l, com uma receita líquida de R$ 14,149,48 ha-l, já para o fator níveis de nitrogênio (N) apresenta produtividade máxima econômica de 42.425 kg.ha-l com aplicação de N=I44 kg.ha-l e L=1.785 mm, com receita líquida de R$ 18.715,18 ha-l. A função de resposta para os dois fatores (L x N) estima uma produtividade de 35.594 kg.ha-1 com a aplicação de L=1.721 mm e de N=167 kg.ha-l. com receita líquida de R$ 13. 154.68.ha-l.
Palavras-Chave: | Manejo de irrigação.
Thesagro: | Análise Econômica; Fertirrigação; Fruticultura; Goiaba.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (33742-1) - ADD - TS - PP - 01/2006 -  - 2006.00001 - DIS