Data/hora: 18/06/2024 17:56:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital.	
Data corrente: 	14/09/2017	
Data da última atualização: 	07/01/2020	
Autoria: 	MONTEIRO, J. E. B. de A.; CUADRA, S. V.; OLIVEIRA, A. F. de; NAKAI, A. M.; MACIEL, R. J. S.	
Afiliação: 	JOSE EDUARDO B DE ALMEIDA MONTEIRO, CNPTIA; SANTIAGO VIANNA CUADRA, CPACT; ARYEVERTON FORTES DE OLIVEIRA, CNPTIA; ALAN MASSARU NAKAI, CNPTIA; RENATO JOSE SANTOS MACIEL, CNPTIA.	
Título: 	Estimativa da evapotranspiração diária baseada apenas em temperatura.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	Agrometeoros, Passo Fundo, v. 25, n. 1, p. 227-236, ago 2017.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Na publicação: José Eduardo B. A. Monteiro. Trabalho publicado conforme aceito pelo XX Congresso Brasileiro de Agrometeorologia, realizado de 14 a 18 de agosto de 2017, em Juazeiro, BA e Petrolina, PE.	
Conteúdo: 	Resumo. Alguns estudos agrometeorológicos dependem de séries de evapotranspiração de referência (ETo) longas e bem distribuídas no espaço, o que é inviabilizado pelo número limitado de estações e pelo curto histórico de monitoramento de variáveis como umidade, saldo de radiação e vento. Por outro lado, as séries de temperatura são mais numerosas e de maior duração. O objetivo deste trabalho foi calibrar um método de estimativa de ETo diária que utilize apenas dados de temperatura mínima e máxima, com uma calibração generalizada para as condições climáticas brasileiras. O método Penman-Monteith (FAO) foi utilizado como referência para análise, calculado a partir das séries de dados de estações meteorológicas automáticas de 11 localidades em condições climáticas distintas, ao longo de 3 anos consecutivos. Embora gere superestimativas para climas úmidos, o método de Hargreaves e Samani foi escolhido por apresentar sensibilidade mais adequada para a escala diária, e representar melhor a variabilidade temporal da ETo. A calibração dos coeficientes do método proposto teve como objetivo maximizar o coeficiente de determinação e minimizar os erros em relação ao método de referência. O método proposto apresentou coeficiente de determinação superior a 0,7 na maioria das localidades e erro 0,5mm d-1 em 42% dos dias analisados e 1mm d-1 em 69% dos dias analisados.	
Palavras-Chave: 	Calibração; Demanda evapotranspirativa; Hargreaves; Samani.	
Thesagro: 	Evapotranspiração; Zoneamento agrícola.	
Thesaurus Nal: 	Calibration; Evapotranspiration; Zoning.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (19278-1) - UPC - AM - DD -  -  -  - DIS