Data/hora: 23/09/2024 13:03:22

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	09/02/2004	
Data da última atualização: 	03/12/2014	
Autoria: 	TEIXEIRA, A. H. de C.; BASSOI, L. H.; REIS, V. C. da S.; SILVA, T. G. F. da; FERREIRA, M. de N. L.; MAIA, J. L. T.	
Afiliação: 	ANTONIO HERIBERTO DE C TEIXEIRA, CPATSA; LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA.	
Título: 	Estimativa do consumo hídrico da goiabeira, utilizando estações agrometeorológicas automática e convencional.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 25, n. 3, p. 457-460, dez. 2003.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A evapotranspiração (ETc) e o coeficiente de cultura (Kc) da goiabeira (Psidium guajava L.) cv. Paluma, aos dois anos e três meses e após o plantio e irrigada por microaspersão, foram determinados durante um ciclo de produção, em Petrolina-PE, Brasil. O método da razão de Bowen foi utilizado para a estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc), enquanto o Penmam-Monteith foi empregado para a estimativa da evapotranspiração de referência (ETo), com a utilização de duas estações agrometeorológicas, uma automática e outra convencional. A ETc acumulada entre a poda (junho de 2001) e a colhida (dezembro de 2001) foi de 906 mm em 200 dias, correspondendo a um valor médio de 4,53 mais ou menos 0, 68 mm, dia-1. O Kc apresentou valores entre 0, 75 a 0, 93 e de 0,61 a 0,84, quando foram usadas as estações convencional e automática, respectivamente.	
Palavras-Chave: 	Coeficiente de cultura; Guava.	
Thesagro: 	Balanço de Energia; Evapotranspiração; Goiaba; Psidium Guajava.	
Categoria do assunto: 	A Sistemas de Cultivo	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/112964/1/Bassoi.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (27920-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS