Data/hora: 02/06/2024 03:54:52

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	30/01/2009	
Data da última atualização: 	30/01/2009	
Autoria: 	FENNER, P. T.; SCHACK-KIRCHNER, H.; MALINOVSKI, J. R.; MALINOVSKI, R. A.	
Título: 	Otimização da distância de extração de madeira com forwarder.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 36, n. 79, p 171-179, set. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A gestão das atividades e operações ligadas à colheita de madeira carece de ferramentas computacionais
que auxiliem os técnicos florestais na tarefa de redução dos custos. Em muitos casos, máquinas de elevado
investimento são utilizadas na colheita de madeira sem um planejamento adequado da operação, conseqüentemente,
o custo por hora dessas máquinas, que é elevado, poderia ser reduzido, caso fossem utilizados
recursos tecnológicos como o Sistema de Informações Geográficas (SIG) integrado com o Sistema de
Posicionamento Global (GPS), os quais são a base da colheita de precisão. Nesta pesquisa desenvolveuse,
através de técnicas matemáticas e de funcionalidades disponíveis no Sistema de Informações Geográficas
GRASS, uma ferramenta tecnológica capaz de calcular e otimizar a distância média de extração (DME)
de madeira com forwarder, em diferentes tamanhos e formatos de talhões. A ferramenta desenvolvida,
chamada de modelo otimizado, compartimentaliza o talhão em função da menor distância de extração. A
principal variável considerada foi o alinhamento de plantio. Para testar o modelo foram considerados talhões
do gênero Eucalyptus sp de uma fazenda localizada no Estado de São Paulo. Foram selecionados
aleatoriamente oito talhões com formato poligonal retangular e oito talhões com formato poligonal irregular.
Visitaram-se os talhões para coletar as principais variáveis (sentido de alinhamento de plantio e condições
para o depósito da madeira na beira da estrada). Os resultados mostraram que o modelo otimizado desenvolvido
é eficiente e flexível. Foi possível compartimentalizar os talhões em função da menor DME. Os
talhões com formato irregular apresentaram uma DME menor que os talhões de formato regular.	
Palavras-Chave: 	Colheita de madeira; SIG; Silvicultura de precisão; Software livre.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (44369-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS