Data/hora: 23/09/2024 03:20:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	17/07/2017	
Data da última atualização: 	16/10/2017	
Autoria: 	CADEMARTORI, P. H. G. de; CLARO, F. C.; MARINHO, N. P.; ZANONI, P. R. S.; MAGALHAES, W. L. E.	
Afiliação: 	Pedro Henrique Gonzalez de Cademartori, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal (PPGEF), Universidade Federal do Paraná; Francine Ceccon Claro, Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais (PIPE), Universidade Federal do Paraná; Nelson Potenciano Marinho, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal (PPGEF), Universidade Federal do Paraná; PATRICIA RAQUEL SILVA ZANONI, CNPF; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF.	
Título: 	Co-production of thermoplastic composites with solid residue from enzymatic hydrolysis of recycled paper sludge.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	Journal of Cleaner Production, v.162 p. 27-33, Sept. 2017.	
DOI: 	https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.009	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	The aim of this study is to enhance the use of agro-industrial byproducts and to address the environmental concerns by a novel method of co-production of thermoplastic composites with a solid residue constituting biorefinery. Accordingly, the reuse of 10e30 wt. % solid residues (SRH) from the enzymatic hydrolysis of recycled paper sludge (PS) in the production of thermoplastic composites with polypropylene (PP) was investigated. Thermal properties, water absorption, tensile strength and morphology of the prepared composites were evaluated. Higher thermal stability, rougher and wetter surface, and characteristics of a brittle material were observed in PP-SRH composites in comparison to the pristine PSPP composites and the neat PP. The water absorption increased with increasing amount of SRH, but in lower proportion compared to other common raw materials used in the preparation of composites. Use of SRH resulted in similar or better properties compared to the composites made with the unhydrolyzed paper sludge, suggesting that SRH has potential for recycling and utilization as filler in the development of thermoplastic composites.	
Palavras-Chave: 	Compósito termoplástico; Estabilidade térmica; Molhabilidade; Paper mill sludge; Resource efficiency; Solid residue.	
Thesagro: 	Resíduo Solido.	
Thesaurus Nal: 	Composite materials; Pulp and paper sludge; Thermal stability; Wettability.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55893-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS