Data/hora: 22/06/2024 00:53:25

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 29/08/2005
Data da última atualização: | 29/08/2005
Autoria: | MARTIN, A. R.; DENES, F. S.; MATTOSO, L. H. C.
Título: | Tratamento por plasma promove melhor adesão entre PEAD e fibras naturais.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | In: Plástico industrial, São Paulo, s. l., 2001. p. 106-115
Idioma: | Português
Conteúdo: | A pouca afinidade química com os polímeros é um dos maiores obstáculos ao uso de fibras naturais como cargas reforçadoras, tendo em vista que este fator dificulta a adesão entre os materiais e consequentemente, a formulação dos compostos. O estudo relatado neste artigo discute o uso de fibras de sisal e polietileno de alta densidade (PEAD) em pó modificados superficialmente por plasma frio utilizando o gás diclorossilano (DS), com o objetivo de obter melhor adesão interfacial entre os dois materiais. Entre os resultados foram obtidas algumas melhorias nas propriedades mecânicas dos compósitos, além de uma maior interação matriz-fibra com o tratamento por plasma.
Palavras-Chave: | compósitos; fibras; filmes finos.
Thesagro: | Polietileno.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8939-1) - UPC - SP - -- - PROCI-01.00031 -  - 2001.00031 - DIS